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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	水稳拌合站及机制砂生产线建设项目

	项目代码
	2604-610304-04-05-508747

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	陕西省宝鸡市陈仓区县功工业园（县功镇张家什字村2组01号）

	地理坐标
	（106度48分45.904秒，34度33分26.147秒）

	国民经济
行业类别
	C3021水泥制品制造
C3099其他非金属矿物制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造。
二十七、非金属矿物制品业30-60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他 

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/备案）
部门
	宝鸡市陈仓区发展和改革局
	项目审批
（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	160
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比
（%）
	9.38%
	施工工期（月）
	3

	是否开工建设
	☑否
□是
	用地（用海）
面积（m2）
	3200

	专项评价
设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》
审批机关：宝鸡市人民政府

	规划环境影响评价情况
	1.文件名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》
2.审查机关：陕西省生态环境厅
3.审查文件名称及文号：《关于陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2023〕22号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.规划符合性分析
项目位于陕西省宝鸡市陈仓区县功工业园（县功镇张家什字村2组），属于《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》规划范围内用地，项目与开发区总体规划的符合性分析见表1-1。
表1-1  项目与《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》的符合性分析
	类别
	陕西陈仓经济技术开发区
	本项目
	符合性
分析

	规划范围
	规划范围：总面积为979.14公顷，由科技工业园、周原工业园和县功工业园组成。其中县功工业园坐落于县功镇，面积为205.13公顷。四至范围为东至规划212省道，南至金台区，西至金陵河，北至县功镇第一小学。
	项目位于宝鸡市陈仓区县功工业园（张家什字村），属于《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》县功工业园规划范围内。项目用地性质为二类工业用地，符合宝鸡市陈仓区科技工业园土地利用总体规划，详见图1-1。
	符合

	规划结构及产业定位
	县功工业园规划形成“一轴两心四板块”的规划结构。“一轴”：指的是沿219省道形成的南北向产业发展轴线。“两心”：在园区北部依托现有的行政办公、商业服务、教育医疗等功能形成的公共服务核心，依托219省道和滨河大道交叉口区域的水系和绿地形成园区的绿化景观核心。“四板块”：指新材料产业板块、智能装备制造产业板块、中医药加工产业板块和公共服务生活板块等四大功能板块。
	本项目属于水泥制品制造和其他非金属矿物制品业，符合产业定位。
	符合
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	图1-1项目与陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）-土地利用规划（摘取）位置关系图

	[image: 园区规划]本项目


	图1-2项目与陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）板块位置关系图


2.规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析
表1-2    项目与规划环评结论及审查意见的符合性分析
	类别
	规划相关内容
	相符性

	《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》评价结论
	（1）规划协调性分析：产业类型符合国家法律法规、产业政策及相关规划的相关要求；符合宝鸡市“三线一单”生态管控单元的管控要求；规划范围未占用永久基本农田，未突破生态保护红线，且全部位于国土空间规划“三区三线”城镇开发边界的集中建设区范围内，符合国土空间管制要求。
	项目为水泥制品制造和其他非金属矿物制品业，符合国家产业政策；项目属于重点管控单元，位于工业园，不涉及生态保护红线，符合宝鸡市“三线一单”要求。

	
	（2）环境影响分析：①环境空气：大气污染主要来自园区居民生活产生的废气、企业工艺废气及锅炉烟气等。其污染物主要为颗粒物、SO2、NOX及挥发性有机物等，各项污染因子达标后排放。②地表水环境：县功工业园近期新建县功污水处理厂一座，处理规模0.3万m3/d，远期处理规模扩建至1.5万m3/d。污水处理厂出水达标后排入金陵河。③土壤和地下水环境：入园企业严格控制企业废水无组织泄漏，加强对污水输送管道的检查和维护，并严格做好防渗处理等防范措施。④固体废物：入园企业产生的一般工业固体废物遵循资源化、无害化、减量化的原则，对可资源化一般工业固体废物优先进行资源化再利用，危险废物交由资质单位处置。生活垃圾收集后运往长寿沟垃圾处理场处置，远期可依托宝鸡市生活垃圾焚烧发电处理项目进行处置。⑤环境风险：通过建立环境风险防控和应急保障、环境风险预警体系，避免和减轻环境风险。
	1.项目砂石原料及生产厂房为全封闭单层钢结构厂房。原料、机制砂成品输送采用封闭皮带输送。2.生产废水经中和沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经厂区化粪池预处理后由当地农户清掏施肥，待县功污水处理厂建成投运后排入县功污水处理厂再处理；3.项目区实施分区防渗管控；4.循环水池污泥经压滤机压滤成滤饼后外售制砖厂综合利用。废包装材料、废机油分类暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置；5.加强风险防控和应急保障管理，编制《突发环境事件应急预案》，并组织开展应急演练。

	《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书审查意见的函》
	1.生态建设目标：规划区域及所影响到的环境评价区域内环境空气、地表水环境、声环境等均达到相对应的区域环境质量标准要求，中水回用率目标为30%，废水处理达标率100%，生活垃圾无害化处理率100%，一般工业固废处置率100%，危险废物无害化处理及处置率100%。
	1.项目砂石原料及生产厂房为全封闭单层钢结构厂房，厂区硬化、车辆冲洗。原料、机制砂成品输送采用封闭皮带输送。2.生产废水经中和沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经厂区化粪池预处理后由当地农户清掏施肥，待县功污水处理厂建成投运后排入县功污水处理厂再处理；3.项目区实施分区防渗管理；4.循环水池污泥经压滤机压滤成滤饼后外售制砖厂综合利用。废包装材料、废机油分类暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置；5.项目能源为电，均为清洁能源；6.项目位于重点管控单元，不涉及优先保护单元，符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控要求。

	
	2.把好入区项目关口，推进产业转型升级。落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均须达到同行业先进水平。对不符合经开区规划定位的现有企业，不再扩大其规模，需要淘汰的下决心淘汰。推进技术研发型、创新产业发展，要鼓励和推进此类项目的技术提升改造，开展清洁生产审核。
	

	
	3.加强空间管控，严守生态保护红线。结合区域大气环境质量目标要求，进一步优化区内能源结构、提升清洁能源使用率，尽快解决规划区的大气环境质量不达标问题；加强经开区的绿色生态建设，使大气环境质量在达标的基础上进一步优化，为经开区的发展腾出环境容量。按照分类管理、循环利用的要求，抓好固体废物和危险废物管理。
	


综上所述，本项目建设符合《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》以及审查意见的相关要求。

	其他
符合性分析
	1.项目与“生态环境分区管控”的符合性分析
根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
根据陕西省生态环境厅陕环办发〔2022〕76号文件《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）的通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。
本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析可知，其建设范围全部位于生态环境管控的重点管控单元。不涉及优先保护单元。
表1-1  环境管控单元涉及情况一览表
	环境管控单元分类
	是否涉及
	面积/长度

	优先保护单元
	否
	0平方米

	重点管控单元
	是
	3200平方米

	一般管控单元
	否
	0平方米


（1）“一图”：空间冲突附图
本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于重点管控单元。管控单元对照空间冲突附图如下。
[image: ]项目位置

图1-1  项目与环境管控单元对照分析示意图
（2）一表：项目环境管控单元涉及情况一览表
经查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），本项目不涉及优先保护单元，不涉及一般管控单元，项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单及符合性说明详见下表：
表1-3  本项目与环境管控单元管控要求符合性分析一览表
	宝鸡市环境管控单元管控要求（节选）

	环境管控单元名称
	单元要素属性
	管控要求分类
	管控要求
	符合性分析

	陕西省宝鸡市陈仓区重点管
控单元 1

	水环境农业污染重点管控
	空间布局约束
	/
	/

	
	
	污染物排放管控
	水环境农业污染重点管控区：1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到2025 年，化肥农药使用量实现零增长。2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025 年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。推进农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行和统一管理。对农村生活污水直排现象严重的区域，按照分散与集中相结合的原则，合理确定农村生活污水设施及管网建设任务。
	项目不涉及农业面源污染

	
	
	环境风险防控
	/
	/

	
	
	资源开发效率要求
	/
	/


（3）“一说明”
本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，项目场内仅进行水稳材料和机制砂的生产、集运等，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止类和许可类事项，属于市场准入负面清单以外的行业，企业可依法进入；不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）中的“两高”项目，能源为电能，不涉及高污染燃料。
项目运营期严格落实生产过程中污染物减排治理和环境风险防控措施，废气、废水、噪声排放和固废处置均可满足相关环保要求。综上，建设项目符合“三线一单”生态环境管控单元要求。
2. 项目与相关生态环境保护法律法规和政策、生态环境保护规划的符合性分析：
表1-4  项目与生态环境保护法律法规政策相符性分析表
	文件名称
	内容
	本项目情况
	符合性

	《陕西省大气污染防治条例》（2024年）
	堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷雾、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。
	本项目属于建材行业，骨料堆存、装卸均位于封闭车间内，并配套喷雾措施，可有效减少物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	符合

	《宝鸡市大气污染防治条例》
	钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取封闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
	
	符合

	《宝鸡市散装水泥及其预拌混凝土预拌砂浆管理办法》
	污水、固体废弃物采取措施，实行循环利用；原材料堆场、配料仓应当全封闭，粉尘排放达到国家、省、市规定的要求。
	本项目生产过程中废水经沉淀池沉淀后回用于生产或循环使用，无生产废水排放；骨料堆存、装卸等均布设于封闭车间内，并配套喷雾措施，废气排放可满足相关标准要求。
	符合

	
	水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的运输应当使用专用车辆封闭运输，并保证车况良好、车容整洁。运输过程中应当采取相应的防渗漏、防扬散、防噪声等污染防治措施。
	本项目原料及成品运输均为专用封闭车辆，厂区设置洗车装置，确保车容整洁，运输过程中采取相应的防渗漏、防扬散、防噪声等措施。
	符合

	《宝鸡市大气污染专项行动方案》（2023-2027年）
	产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。
	本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等相关产业。
	

	
	市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平。
	本项目位于陈仓区县功工业园（张家什字村），项目建设严格落实环保绩效引领性指标企业相关要求。
	符合

	
	重污染天气应对行动。开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。
	
	

	《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》陕环环评函〔2023〕76号
	关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。
	本项目涉及水泥制品制造，属于39个重点行业范围之内，项目位于陈仓区县功工业园（张家什字村），严格落实环保绩效引领性水平要求。
	符合

	
	关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。
	本项目已编制环保绩效管理章节，从能源类型、排放限值、无组织排放、监测监控水平、环境管理水平、运输方式及运输监管等方面逐条进行了对比分析，明确了绩效引领性指标内容及企业后期需满足的相关内容。
	符合

	《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（宝发〔2023〕8号）
	产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求严禁不符合规定的项目建设。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。本项目符合国家产业政策，并在宝鸡市陈仓区发展和改革局备案。经查阅《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号），本项目不属于“两高”项目。本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。
	符合

	
	市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
	本项目水稳石生产线利用石料（碎石）、粉料（粉煤灰）、砂料、水泥与水按照一定配比混合制成水泥稳定砂，不属于预拌混凝土和混凝土预制件生产。不开展环保绩效评级，但要求按水泥制品绩效引领水平进行管理，具体详见绩效专章。
	符合


3.选址合理性分析
（1）项目用地分析
本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区县功镇张家什字村2组01号，租赁宝鸡市陈仓区县功镇张家什字村红芳石料加工场厂区内闲置厂房及空地进行建设，根据建设单位提供的资料，宝鸡市陈仓区县功镇张家什字村红芳石料加工场生产厂区于2018年12月进行了《宝鸡市陈仓区县功镇张家什字村红芳石料加工场石料环保加工整改提升项目》环境影响报告表编制，并于2018年12月取得批复；通过查看《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035年）》中县功工业园土地利用规划，本项目所租赁地块为“二类工业用地”，陈仓区县功工业园土地利用规划详见附图4，场地租赁合同详见附件3。
（2）环境敏感性
根据现场勘查，本项目北侧、东侧为农田，南侧为企业厂房，西侧为204省道（宝平公路），项目所在地给水、供电、排水等基础设施完善，可满足项目运行需求。
项目厂界外50m范围无声环境保护目标，距项目最近的敏感目标为项目西北侧张家什字，距本项目约179m，本项目运营期废气经配套处理设施处理后可达标排放；运营期生产废水经配套收集处理后回用于生产或循环使用，不外排；危险废物交由有资质单位处置，固废处置满足相关环保要求，对周边环境不会产生明显不利影响。
本项目厂界500m内无自然保护区、风景名胜区等，无地下水集中式或分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目的建设不存在制约因素。
（3）项目选址与环境功能区划的一致性
项目所在区域属于环境空气质量二类功能区、地表水环境类区、声环境3类区。本项目在对废气、废水、固废和噪声排放采取切实有效的污染防治措施后，项目产生的废气、废水、噪声均可达标排放，对周围环境影响较小；固体废物均得到综合利用或妥善处理。
综上所述，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
陕西红飞鹏博实业有限公司成立于2023年8月23日，是一家从事建筑材料销售，建筑用石加工、建筑砌块制造等业务的公司。陕西红飞鹏博实业有限公司租赁宝鸡市陈仓区县功镇张家什字村红芳石料加工场闲置空厂房及场地，购置振动器、格筛、稳定土拌合站、压滤机、皮带输送机、制砂机及相关配套环保设施，建设1座水稳拌合站及1条机制砂生产线，年产水稳料15万吨，机制砂15万吨。
[bookmark: bookmark80]根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等规定，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”类别和“二十七、非金属矿物制品业30-60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他”类别，应编制环境影响评价报告表。
2.建设内容
本项目租赁现有已建成厂房及场地，占地面积3200m2，购置振动器、格筛、稳定土拌合站、压滤机、皮带输送机、制砂机及相关配套环保设施，建设水稳拌合站及机制砂生产线，项目建成后可形成年产水稳料（水稳石）15万吨、机制砂15万吨的生产规模，本项目主要工程组成详见下表。
表2-1  项目工程组成一览表
	项目组成
	工程名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	综合生产车间
	1层，封闭综合生产车间，钢构结构，H=8m，建筑面积约3000m2，地面硬化，车间实行全封闭，用于水稳料和机制砂的生产，主要布设振动器、格筛、稳定土拌合站、压滤机、皮带输送机、制砂机等设备。
	新建

	辅助工程
	储存车间
	1层，位于封闭综合生产车间北侧，钢构结构，H=8m，建筑面积约300m2，主要进行原料（石子、骨料）的储存。
	新建

	
	机制砂成品仓
	1层，位于封闭综合生产车间内东南侧，钢构结构，H=8m，建筑面积约600m2，用于成品机制砂存放。
	新建

	
	蓄水池
	1个，6.95m×2.4m×1m，位于三级沉淀池北侧，储存水稳石配比用水。
	新建

	
	水泥筒仓
	2个100t，用于水泥临时储存。
	新建

	
	办公室
	位于厂区西侧，1层，砖混结构，占地面积35m2；主要用于日常办公。
	新建

	
	洗车台
	面积100m2，5m*10m，位于大门口东侧，用于进出车辆清洗。
	新建

	公用工程
	供电
	由县功镇市政供电系统供给
	依托

	
	供水
	由县功镇自来水管网提供
	

	
	供暖
	生产生活供暖、制冷采用电空调
	

	环保工程
	废气
	卸料粉尘、投料粉尘通过封闭生产车间，采用喷雾装置进行喷雾抑尘。
	新建

	
	
	水泥筒仓呼吸粉尘（水稳料生产线）仓顶式脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。
	新建

	
	
	破碎、筛分粉尘：生产车间密闭，在石料破碎、筛分、输送带处安装自动喷雾装置，并在传送带处每隔一定距离设置一个喷雾喷头，破碎机、筛分机上方设集气罩+1套布袋除尘+15m排气筒。
	新建

	
	
	原料及成品堆场粉尘：封闭堆棚，并采取洒水抑尘。
	新建

	
	
	运输道路扬尘：厂区出入口处设洗车平台，运输道路路面硬化，并设洒水车定期洒水。
	新建

	
	废水
	厂区“雨污分流、清污分流”，初期雨水经厂区导流渠汇入初期雨水收集池，收集池位于厂区南侧，后期雨水经厂区低洼处排入周边沟渠；
	新建

	
	
	生产废水经三级沉淀处理后循环使用，不外排，沉淀池位于综合生产车间东侧
	

	
	
	洗车废水经洗车平台旁的沉淀池处理后循环使用，不外排。
	

	
	
	物料堆场、道路地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗，不外排。
	

	
	噪声
	噪声设备采取基础减振、厂房隔声措施。
	

	
	固废
	一般固废区，位于厂区南侧，占地面积10m2。
	新建

	
	
	危废暂存库，位于厂区西侧办公区，占地面积5m2。
	新建


3.产品及产能
项目产品规模及方案见下表。
表2-2  项目产品方案及规模一览表
	名称
	规格
	年产量
	备注

	机制砂
	1mm—4.75mm 、4.8mm—9mm
	15万吨
	其中4.5万吨机制砂作为原料用于水稳石生产线，剩余的作为产品外售。

	水稳石
	/
	15万吨
	水稳石用于路基建设，原料为白灰、粉煤灰、碎石、机制砂、水泥及水


4.主要生产设施
[bookmark: _Toc1806_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17148_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30866_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc964_WPSOffice_Level1]本项目各生产单元、主要生产设施详见下表：
表2-3  项目生产设施一览表
	序号
	主要生产单元
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位
	主要工艺

	水稳石生产线

	1
	生产
单元

	搅拌主机
	400t/h
	2
	台
	搅拌

	2
	
	水泥筒仓
	30t，Ф3.5m，钢结构
	1
	个
	水泥储存

	3
	
	粉煤灰筒仓
	30t，Ф3.5m，钢结构
	1
	个
	粉煤灰储存

	4
	
	白灰筒仓
	30t，Ф3.5m，钢结构
	1
	个
	白灰储存

	5
	
	蓄水池
	6.95m×2.4m×1m
	4
	个
	储水

	机制砂生产线

	6
	
生产
单元








	喂料机
	200t/h
	2
	台
	上料

	7
	
	制砂机
	PE750*1060
	1
	台
	破碎制砂

	8
	
	振动筛
	/
	1
	台
	筛分

	9
	
	水洗滚筒筛
	SK2-8-9
	1
	台
	水洗筛分

	10
	
	脱水筛
	SX2-8-10
	1
	台
	脱水

	11
	
	水泵
	LD500
	2
	台
	洗砂

	12
	
	皮带输送机
	ZYLS-300/1
	3
	台
	物料运输

	13
	
	压滤机
	/
	3
	台
	滤水

	14
	
	水池
	/
	2
	个
	储水

	15
	
	水罐
	/
	1
	个
	储水

	16
	
	提升机
	/
	2
	个
	物料输送

	辅助设备

	17
	公用
单元




	地磅
	/
	1
	台
	物料计量

	18
	
	车载泵
	/
	1
	台
	辅助设备

	19
	
	泵车
	/
	1
	台
	

	20
	
	装载机（电）
	/
	1
	台
	

	21
	
	泵
	/
	3
	台
	

	环保设备

	22
	环保
单元
	仓顶式脉冲布袋除尘器
	/
	2
	套
	废气处理

	23
	
	喷雾装置
	/
	1
	套
	

	24
	
	脉冲布袋除尘器
	
	1
	套
	

	25
	
	三级沉淀池
	容积180m3，15m*3m*4m
	1
	套
	废水收集、处理

	26
	
	初期雨水收集池
	容积46.7m³，
	1
	套
	

	27
	
	洗车台沉淀池
	容积9m3，3m*2m*1.5m
	1
	套
	

	28
	
	压滤机
	/
	1
	套
	污泥压滤


注：本项目不涉及淘汰设备和高能耗设备。
5.主要原辅材料及能源
[bookmark: _Toc31217_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13555_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11585_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8691_WPSOffice_Level1]项目机制砂生产线原料主要为外购的骨料，水稳石生产线中砂子主要为企业自产的机制砂，水泥外购。项目原辅材料消耗量如下表所示。
表2-4  原辅材料消耗一览表
	序号
	分类
	名称
	单位
	年用量
	贮存位置
	来源

	1
	机制砂
	原料
	骨料
	万t/a
	15.052
	机制砂原料仓
	市场外购

	2
	水稳石
	原料
	水泥
	t/a
	6040
	水泥仓
	市场外购

	3
	
	
	粉煤灰
	t/a
	3082
	粉煤灰仓
	市场外购

	4
	
	
	白灰
	t/a
	1504
	白灰仓
	市场外购

	5
	
	
	碎石料
	万t/a
	9
	原料仓
	市场外购

	6
	
	
	砂子
	万t/a
	4.5
	混凝土
配料仓
	由企业机制砂生产线供给

	7
	
	辅料
	水
	t/a
	7506
	/
	

	8
	能源
	电
	万kW·h
	129.6
	/
	市场外购

	9
	
	生产用水
	万t/a
	2.566
	/
	

	10
	设备维修
	润滑油
	t/a
	0.3
	原料库
	市场外购

	11
	
	液压油
	t/a
	0.1
	原料库
	市场外购


6.给排水
（1）供水
①生活用水
本项目运营期劳动定员20人，厂区不提供食宿，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准 2020修订版）要求并结合本项目特点，本项目运营期员工用水量按110L/人•d计，项目年运行300天，则本项目员工生活用水量为2.2m3/d、660m3/a。
本项目水源来自县功镇工业园自来水管网，运营期用水主要为生产用水（搅拌用水、搅拌机清洗用水、洗砂用水、车辆清洗用水、喷雾用水及物料堆场、道路地面降尘用水）。
②生产用水
搅拌用水：根据企业提供的资料，水稳石含水率约为5%，本项目水稳石15万t/a，则水稳石原料配比用水量为25t/d（7500t/a）。
搅拌机清洗用水：根据企业提供的资料，每日生产结束需对搅拌机进行清洗，用水量约为0.02m3/d，则本项目用水量为6m3/a。
洗砂用水：本项目年产机制砂约15万t，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业”的“3039其他建筑材料制造行业”水洗工艺：废水产污系数为0.14t/t-产品，则本项目洗砂废水产生量约为21000m3/a(70m3/d）。洗砂用水损耗量按10%计（包含蒸发损耗、石料带走损耗及污泥含水损耗），则洗砂用水量为23100m3/a(77m3/d）。洗砂废水经收集过滤处理后回用于生产，不外排，则补充水量为2100m3/a(7m3/d）。
除尘喷雾用水：本项目在破碎、筛分、皮带输送及物料装卸环节采用喷雾抑尘，根据建设单位提供的生产经验，其用水量约为2.5m3/d（750m3/a）。
车辆冲洗用水：本项目无自有运输车辆，原料进厂车辆为矿场运输车辆，出厂运输车辆为社会车辆。为了减少运输过程中产生的扬尘，本项目利用租赁厂区建设1台车辆冲洗台对进出场车辆进行冲洗。根据建设单位提供资料，本项目需运输产品及原料约40万吨，运输车每辆载重15-30吨，故本项目每天需运输车辆约53车次，车辆冲洗用水量100L/车次，则车辆冲洗用水量约5.3m3/d（1590m3/a），冲洗水在冲洗过程中一部分损耗（包含蒸发损耗、车辆带走损耗及污泥含水损耗），其余经沉淀池沉淀后可回用于车辆冲洗。损耗量约占总用水量的10%，损耗水及时补充，则补充新鲜水量约0.53m3/d（159m3/a）。
厂区地面及道路降尘水：项目厂内地面及道路面积约为200m2，每天定时洒水（雨天不用），根据原有项目的实际情况，按平均2L/（m2·d）计，本项目年工作300d，非雨天按150d计，则项目洒水量为0.4m3/d，60m3/a。
（2）排水
生活污水排放量按用水量的85%计，则员工生活污水产生量为1.87m3/d，561m3/a。生活污水经厂区化粪池预处理后由当地农户清掏施肥，待县功污水处理厂建成投运后排入县功污水处理厂再处理。
本项目地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗；洗砂用水循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。搅拌机清洗废水按用水量的80%计，废水产生量0.016m3/d（4.8m3/a）进入废水收集池，回用于生产，不外排。
初期雨水：本项目占地面积为3200m2（其中3000m2为钢结构综合生产车间，200m2为砂石路面），雨季形成污染雨水，具体初期雨水收集量如下核算：初期雨水量=汇水面积*初期冲刷深度*径流系数
汇水面积（F）：3200m2；初期冲刷深度（hc）：对于综合生产车间，取0.008m，砂石路面取值0.02m；
径流系数（φ）：对于完全硬化的地面，取0.95，砂石路面取值0.35。
经核算后，本项目初期雨水量为24.2m³，建议建设单位建设初期雨水收集池（容积设计为30m³）用于收集初期雨水，并留有余量。
本项目的初期雨水经沉淀后可用作厂区内道路洒水抑尘。本项目水平衡表见下表，水平衡图见下图。
表2-6  本项目用水及污水排放情况一览表
	用水单元
	使用人数
或单位数
	用水
标准
	年用水
天数
	用水量
	产生废水量

	
	
	
	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a

	生活污水
	20人
	110L/人•d计
	300
	2.2
	660
	1.87
	561

	搅拌用水
	15万t
	含水率约为5%
	
	25
	7500
	/
	/

	搅拌机清洗用水
	/
	0.02m3/d
	300
	0.02
	6
	0.016
	4.8

	洗砂用水
	15万吨
	0.14t/t-产品
	/
	77
	23100
	/
	/

	除尘喷雾用水
	/
	/
	/
	2.5
	7500
	/
	/

	车辆冲洗水
	53车次
	100L/车次
	/
	0.83
	1749
	/
	/

	厂区地面、道路降尘水
	200m2
	2L/(m2·d)
	/
	0.4
	60
	/
	/

	初期雨水
	3200m2
	/
	/
	/
	/
	30
	/

	合计
	112.95
	40575
	1.886
	565.8

	备注：初期雨水回用于厂区地面及道路降尘用水，未计入新鲜水。


[image: ]
图2-1  水平衡图     m3/d
7.劳动定员及工作制度
根据企业提供的资料，本项目劳动定员20人，年工作300天，实行8h一班制。
8.平面布置
本项目租赁宝鸡市陈仓区县功镇张家什字村红芳石料加工场闲置空厂房及场地进行建设，项目总平面布置根据建设选址的地形特点等基础设施条件，因地制宜，合理规划，做到功能分区、系统分明、布置整齐；生产、辅助和运输布置既要考虑项目生产的需要，又要方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复；场地利用要科学合理，规范确定建筑物、构筑物间距，保证生产营运和消防安全，项目各功能区之间规划合理，方便作业，本项目平面布置图详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程
根据现场调查，项目场地以前为石料加工场地，本项目租赁石料场空置场地及厂房进行建设，施工期主要包括钢结构厂房建设、设备安装等环节，计划工期约2个月，环项目施工期主要污染影响为工程建设过程中产生的施工废气、废水、噪声及施工固体废物，施工期主要为少量土建和设备安装与调试，施工期较短，对周围环境影响较小。
2.运营期工艺流程
本项目机制砂生产流程及产污环节如下所示：


图2-2  机制砂生产工艺流程及产污环节图
工艺流程及产污说明：
[bookmark: 3.2.1.2焊装车间污染因素分析]原材料从运输车辆卸至车间内原料区间暂存，使用装载机运输至喂料机进入制砂机进行破碎，破碎之后经皮带输送机运送至振动筛进行筛分，筛分后由皮带输送至水洗滚筒筛进行水洗，水洗后经脱水筛进行脱水，脱水后为成品砂，废水经收集池收集通过压滤机进行压滤，压滤后清水经水罐收集后回用于生产。
本项目运行过程中产生废气主要为原料破碎、筛分粉尘、物料装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘；噪声为设备运转噪声，固废主要为布袋收尘灰、沉降粉尘、收集池沉渣、压滤泥饼。
本项目水稳石生产流程及产污环节如下所示：



图2-3  水稳石生产工艺流程及产污环节图
工艺流程及产污说明：
1）碎石、白灰、粉煤灰上料工序：将采购的碎石及本厂内机制砂用装载机运输到上料仓中，上料过程中采取雾炮车喷淋。该过程均在密封生产车间内完成，同时车间顶部的喷淋装置开启。石子、砂子经加料斗在密封空间内跌落至传送带，由传送带将物料输送至搅拌机中，该工序主要产生废气污染物粉尘。
2）水泥、白灰、粉煤灰加料工序：水泥、白灰、粉煤灰由罐车运输进入厂内，由罐车自带的封闭式气动系统将粉料泵入筒仓内，在灌装过程中，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过气力输送至筒仓，整个过程在封闭的管道中完成，此时粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，筒仓仓顶自带脉冲袋式除尘器。该工序主要产生废气污染物粉尘及噪声。
3）水加料工序：水由水泵加入搅拌机中，该工序主要产生噪声。
4）搅拌工序：根据产品种类，将原料水按照设定的时间按一定比例投入搅拌槽中，进入搅拌槽的物料通过相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片进行充分混合后结束搅拌。搅拌结束后，水稳石由密封传送带输送直接注入运输车辆内，外运。该搅拌过程全程在密闭搅拌机内进行，上方设有自带的布袋除尘器，搅拌过程会根据一定比例加入水。
5）成品外运
项目水稳石产品搅拌完成后直接通过全封闭运输车辆进行外运。
本项目运营期产污情况见表2-6。
表2-6 主要污染物一览表
	污染类型
	产生工序
	主要污染物
	产生位置
	排放方式

	废气
	破碎、筛分粉尘
	破碎、筛分
	颗粒物
	
	室内、间歇

	
	物料装卸粉尘
	物料装卸
	颗粒物
	原料车间、成品车间
	室内、间歇

	
	运输扬尘
	车辆运输
	颗粒物
	厂内道路
	室外、间歇

	
	上料粉尘
	上料
	颗粒物
	生产车间
	

	
	仓顶呼吸粉尘
	筒仓呼吸
	颗粒物
	生产车间
	

	
	搅拌粉尘
	搅拌
	颗粒物
	生产车间
	

	废水
	洗砂废水
	洗砂工序
	SS 
	生产车间
	不外排、间歇

	
	搅拌机清洗废水
	搅拌机清洗
	SS
	生产车间
	不外排、间歇

	
	生活污水
	员工生活
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	办公区
	间歇

	噪声
	设备运转
	设备噪声
	生产车间
	室内、间歇

	固废
	一般固废
	布袋收尘灰
	颗粒物
	布袋除尘器
	/

	
	
	沉降粉尘
	颗粒物
	车间
	/

	
	
	沉淀池沉渣
	污泥
	沉淀池
	/

	
	
	废水压滤
	泥饼
	压滤机
	/

	
	危险废物
	设备维修
	废机油、废润滑油含油手套、抹布
	车间
	/




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。
项目所租赁场地及厂房为宝鸡市陈仓区县功镇张家什字村红芳石料加工场闲置空地及厂房。经现场勘探，项目所租赁部分建筑原料棚，根据现有政策要求，本次环评要求，需建设密闭原料车间。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1.大气环境
（1）空气质量达标区判定
本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区县功镇张家什字村2组01号，属于二类环境空气功能区。本次评价基本污染物环境质量现状采用宝鸡市生态环境局办公室发布的《2025年1~12月份各县（区）空气质量状况统计》中陈仓区的统计数据，如表3-1所示。
表3-1  常规污染物现状达标情况
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM10
	年平均浓度
	61
	60
	101.7
	不达标

	PM2.5
	年平均浓度
	35.2
	30
	117.3
	不达标

	SO2
	年平均浓度
	17
	60
	28.3
	达标

	NO2
	年平均浓度
	27
	40
	67.5
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1000
	4000
	25
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	148
	160
	92.5
	达标


根据表3-1可知，陈仓区2024年环境空气中的SO2、CO、O3和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值的二级标准，PM10、PM2.5均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值的二级标准。因此，项目所在地区域为不达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状和大气环境的有关规定：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的，选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的检测数据”的要求。
本项目特征污染物为TSP，为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP现状，本次环评中TSP引用《陕西陈仓经济技术开发区总体发展规划（2025-2035 年）环境影响报告书》中对县功工业园李家辛庄监测点位环境质量现状监测数据，监测时间为2025年10月28日—2025年11月3日，距本项目约1.864km，引用数据合理。
监测分析方法：
表3-2  环境空气现状监测方法
	序号
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	检出限

	1
	TSP
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995及修改单
	BT25S十万分之一天平
	0.001mg/m3


监测频次：TSP日均值，连续监测7天。
表3-3    大气特征污染物环境质量现状监测结果
	监测项目
	浓度范围
	最大超标倍数
	达标情况

	颗粒物
	项目地
	77-147
	0
	达标

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
	24h平均值300μg/m3


由表3-3监测结果可以看出，评价区颗粒物监测浓度为77μg/m3～147μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24h平均值300μg/m3。
[image: 005a5450-9486-4270-9e64-dba39c236479][image: 9f06d7dbf84d91b00b142bf52f6b868d]图2-1  引用项目与本项目的位置关系图引用数据监测点
建设项目

2.地表水环境
本项目生活污水经厂区化粪池预处理后由当地农户清掏施肥，待县功污水处理厂建成投运后排入县功污水处理厂再处理。生产中地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗；洗砂用水循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。搅拌机清洗废水进入废水收集池，回用于生产不外排。本项目不向地表水水体排放污水，因此本次不进行地表水环境质量现状调查。
3.声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）试行》和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，区域环境质量现状对声环境的监测要求，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需要开展声环境质量现状监测。
4.土壤、地下水环境
本项目生产废水循环使用不外排，生产区地面进行硬化，不存在土壤、地下水污染途径，故不进行土壤、地下水质量现状监测。
5.生态环境
项目位于陈仓区县功工业园内，项目四周土地现状为少量耕地、果园等，无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目不进行生态环境现状调查。

	环境
保护
目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
1.大气环境：本项目厂界外500米范围内存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2.声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境：经现场勘查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境：经现场踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。
表3-4  环境保护目标情况
	[bookmark: _Hlk49432998]环境要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	环境空气
	李家崖
	107.086519°
	34.501853°
	340人
	人群健康
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
	东北
	186m

	
	张家什字
	107.082689°
	34.502021°
	780人
	人群健康
	
	西
	260m

	
	瞿家坡
	107.089040°
	34.496035°
	600人
	人群健康
	
	东南
	439m




	污染
物排
放控
制标
准
	1.废气排放标准
项目施工期扬尘执行施工场界扬尘排放限值（DB611078-2017）中相关限值；
运营期机制砂生产过程中产生的有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；
项目水稳石生产过程中产生的颗粒物（车间内）执行《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表1中水泥工业大气污染物排放浓度限值要求；厂界外无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值要求。
非道路移动机械废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2限值；
食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》中“小型”标准。

表3-5  施工场界扬尘排放限值一览表
	序号
	污染物
	监控点
	施工阶段
	小时平均浓度限值mg/m3
	执行标准

	1
	施工扬尘（TSP）
	周界外浓度最高点a
	拆除、土方及地基处理工程
	≤0.8
	《施工场界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）

	2
	
	
	基础、主体结构及装饰工程
	≤0.7
	

	a周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。


表3-6  运营期废气颗粒物排放限值
	
	标准名称
	污染因子
	排放速率
	排放浓度

	机制砂有组织废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	颗粒物
	有组织
	11.03kg/h
	120mg/m3

	厂界无组织废气
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
	
	无组织
	/
	0.5mg/m3

	备注：本项目机制砂破碎筛分工序，原料为石料，不涉及使用水泥，不属于关中地区水泥、炼焦化学、钢铁、有色金属、玻璃及玻璃制品制造、陶瓷和砖瓦重点行业；水稳石生产涉及水泥仓，参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值


表3-7  关中地区重点行业大气污染物排放标准—水泥工业大气污染物排放浓度限值  单位：mg/m3
	污染物排放环节
	颗粒物
	监控位置

	散装水泥中转站及
水泥制品生产
	水泥仓及其他通风
生产设备
	10
	车间或生产设施排气筒



2.废水排放标准
项目运营期废水不外排。
3.噪声排放标准
施工期，施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的相关规定；本项目位于陈仓区县功工业园，为3类区，因此项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。
表3-8  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	标准
	昼间
	夜间

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	70
	55


表3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）
	标准
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	3类
	65
	55


4.固体废物执行标准
一般固废贮存、处置满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关要求。

	总量
控制
指标
	

无
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	[bookmark: 3.1.2.2施工期废水污染源分析]施工期环境保护防治措施
本项目施工期主要为少量土建和设备安装与调试，施工期较短，对周围环境影响较小。施工期主要污染影响为工程建设过程中产生的施工废气、废水、噪声及施工固体废物。本环评项目施工过程中应采取以下环境保护措施：
1.施工期扬尘防治措施
项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆尾气。
本项目施工期间应严格按照《陕西省大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）等文件和规定中关于交通运输污染和扬尘污染防治的相关规定执行，施工过程中必须实施“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，即施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业；多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或篷布覆盖的运输车进行运输，不得超载，并控制车辆行驶速度，防止运输过程中的飞扬和洒落；施工期间使用混凝土应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及预拌石灰土；所有运输砂石、水泥、土方等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，封闭严密，不许撒漏。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。
2.施工期废水防治措施
施工期产生的废水主要是施工废水和生活污水。
施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：
①施工期间生活污水依托原有项目化粪池；
②施工期间施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体；
③施工单位将施工废水排入现有洗车台三级沉淀池进行处理后回用，能有效地控制对水体的污染，施工期对水环境的影响较小，且将随着施工期的结束而消失。
3.施工噪声防治措施
针对项目特点，项目施工期应采取如下防治措施：
①在满足生产的前提下，合理布置施工场地高噪声源位置，项目施工须设置围墙隔挡，要求将噪声设备尽量安置在距离敏感点较远的地方，且严格控制施工时间，根据不同季节正常作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22:00-6:00）和昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。
②选用低噪声施工机械设备，严格限制或禁止使用高噪声的气锤打桩方式，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪声新工艺。
③合理安排运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近敏感点的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响。
为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由生态环境部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施，满足有关主管部门的要求。控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。
4.施工期固体废物防治措施
项目在施工过程中产生的固体废物主要是施工过程产生的建筑垃圾、施工人员日常生活产生的生活垃圾。 
（1）建筑垃圾
项目在施工过程中会产生少量的建筑垃圾，主要包括砂石、金属边角料等杂物，本环评要求对建筑垃圾分类处理，建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的运至指定地点处置。
（2）生活垃圾 
本项目施工人员生活垃圾依托原有项目，由麻池村村民转运，交由香泉镇环卫部门处置。
在采取上述污染防治措施后，可有效将施工期固废不利影响控制在最低程度和范围内，防治措施可行。 

	运营
期环
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	1. 废气
本项目运营期废气主要为破碎、筛分粉尘、物料装卸粉尘、上料粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘、车辆运输粉尘。
（1）废气污染物产生情况

表4-1  废气污染物产生情况一览表
	产排污环节
	破碎、筛分
	物料装卸
	上料粉尘
	筒仓呼吸
	搅拌粉尘
	车辆运输

	污染物种类
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物

	污染物产生量（t/a）
	283.5
	1.182
	5.724
	1.275
	78.45
	0.71

	污染物产生速率（kg/h）
	117.125
	/
	/
	/
	
	

	污染物产生浓度（mg/m3）
	5856.25
	/
	/
	/
	
	

	排放形式
	有组织
	无组织
	无组织
	无组织
	无组织
	无组织
	无组织

	治理
设施
	名称
	集气罩+1套布袋除尘+15m排气筒
	全封闭厂房+自动喷雾
	全封闭厂房+喷雾
	全封闭厂房+喷雾
	全封闭厂房、仓顶脉冲布袋除尘器
	全封闭厂房、搅拌机自带脉冲式布袋除尘器
	洗车台、洒水降尘

	
	风量
	20000m3/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	收集效率
	95%
	/
	/
	/
	99%
	95%
	/

	
	去除效率
	99%
	75%
	75%
	75%
	99%
	95%
	75%

	
	是否为可行技术
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	污染物排放量（t/a）
	2.693
	4.253
	0.296
	1.431
	0.0032
	0.932
	0.071

	污染物排放速率（kg/h）
	1.122
	1.772
	/
	/
	0.001
	0.388
	/

	污染物排放浓度（mg/m3）
	56.109
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	排放口基本情况
	编号
	DA001
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	名称
	排气筒1
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	类型
	一般排放口
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地理坐标
	E:107.085717°, N:34.499731°
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	高度
	15m
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	排气筒内径
	0.4m
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	温度
	常温
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	排放标准
	120mg/m3,3.5kg/h
	0.5mg/m3

	是否达标
	达标


（2）废气产生源强核算
①破碎、筛分粉尘 
本项目在原料破碎、筛分过程中会产生一定量的粉尘，本次评价采用产污系数法核算加工粉尘产生量。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，“3039其他建筑材料制造行业”产污系数为1.89kg/t-产品，本项目年生产15万吨机制砂，则破碎筛分粉尘的产生量为283.5t/a（118.125kg/h）。
本项目生产车间密闭，在石料破碎、筛分、输送带处安装自动喷雾洒水装置，并在传送带处每隔一定距离设置一个喷雾喷头，增加原料湿度，并对破碎机、筛分机上方设置集气罩，并设置1套布袋除尘系统，将含尘气体经风机（风量20000m3/h）抽至脉冲式布袋除尘器（粉尘收集效率按95%计，除尘效率按99%计）处理后通过15m排气筒排放，故有组织排放量为2.693t/a，排放速率为1.122kg/h，排放浓度为56.109mg/m3。
根据《逸散性工业粉尘控制技术》中控制方法，车间封闭可达70%的粉尘控制效率，故未收集部分70% 沉降于车间地面，剩余部分无组织排放，因此破碎筛分工段无组织粉尘排放量4.253t（1.772kg/h），按每天工作8小时计算。
②物料装卸粉尘 
本项目装卸工序包括机制砂原料、石料和机制砂成品装卸，其机制砂为水洗湿砂且产品均安装喷雾装置，因此不易起尘，项目主要为原料装卸时产生的扬尘，该过程中起尘量与物料的装卸落差H、含水率W，气象平均风速U等有关，粉尘产生可按照装卸粉尘产生公式计算： 
[image: ]
式中：Q—物料起尘量，kg/t；
H—装卸平均高度，取1m；
U—气象平均风速，项目原料及产品堆放在密闭成品库内，平均风速取0.5m/s；
W—物料含水量，原料取5%。
根据物料物理特性，对上述公式计算结果进行修正。硬度反映物料中细粒量的差异，比重影响起尘粒径和起尘量。因此，在实际应用中，如对于粒径大于2cm，且密度远大于煤的密度（如石灰石堆放等）的颗粒物堆放起尘计算中，估算结果应乘以0.5的修正系数。 
经计算，本项目装卸过程原料和石料起尘量约为0.0049kg/t，机制砂原料量约为15.12万t/a，石料量约为9万t/a，则装卸粉尘产生量为1.182t/a。 
环评要求建设单位对原料堆场及成品堆场采取封闭措施，在装卸车地点四周设置喷雾洒水装置，抑尘效率可达75%，则装卸扬尘排放量约为0.296t/a。
③上料粉尘
本项目原料、碎石、机制砂等均采用装载机进行上料，皮带传送采用密闭传送带方式，在装载机上料过程会产生少量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”中“转运砂和粒料至高架贮仓时粉尘产生系数为0.02kg/t”，本项目上料量共计28.62万t/a，则其上料粉尘产生量为5.724t/a。本项目上料系统均设置在厂房内，厂房内设置喷淋系统，上料过程采取喷淋措施，无组织排放。项目生产厂房均为全封闭式结构并设置喷淋设施（粉尘控制效率取75%）。则全厂物料上料过程中无组织粉尘排放量为1.431t/a，排放速率0.596kg/h。
④筒仓粉尘
项目设置3个筒仓用于存放水泥、粉煤灰和白灰，各个容量都为30t，位于封闭生产车间内，在进料过程中会产生一定量的粉尘。项目料仓进料时，由罐车卸料管道与筒仓进料管道直接密闭连接，由车辆自带气泵对其加压，使罐车内的物料在压力作用下快速进入筒仓，当卸料完毕后，直接关闭进料口的闸门，取下连接管道。另外，物料到达料仓后，挤压料仓内空气所占体积，多余空气携带细小颗粒由料仓顶部排出。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂逸散尘排放因子，筒仓粉尘产生系数取0.12kg/t。根据建设单位提供资料，项目筒仓输送粉状物料合计为10626t/a，则筒仓仓顶呼吸粉尘产生量为1.275t/a，筒仓顶部呼吸孔分别设置1套滤筒除尘器，除尘器与筒仓顶部呼吸阀密闭连接，即由呼吸阀排出的粉尘全部进入滤筒除尘器（收集效率99%），粉尘经滤筒除尘器（除尘效率99%）处理后由筒仓顶部排放，项目生产厂房均为全封闭式结构并设置喷淋设施（粉尘控制效率取75%）。水泥筒仓仓顶呼吸粉尘经滤筒除尘器处理后经厂房顶部喷淋和封闭厂房控制后无组织排放，则3个筒仓仓顶排放量为0.0032t/a，0.001kg/h。
⑤搅拌粉尘
项目水稳石生产在搅拌工序会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中“3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表”“物料混合搅拌”工艺产污系数为0.523kg/t-产品，项目产品为15万吨水稳石，则物料搅拌粉尘的产生量为78.45t/a。
石子、机制砂等通过输送机等按照配方设定分别通过称量斗称量后进入搅拌机加水充分混合搅拌。皮带输送为密闭输送，且配置收尘设施。混合搅拌过程中会产生粉尘，粉尘经搅拌机自带脉冲式布袋除尘器处理后经搅拌机顶部排放，收集效率95%，袋式除尘处理效率为95%，项目生产厂房均为全封闭式结构并设置喷淋设施（粉尘控制效率取75%）。粉尘无组织排放量为0.932t/a，0.388kg/h。
⑥车辆运输扬尘
场内场外公路运输扬尘参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》铺装道路，扬尘排放系数计算：
[image: ]
式中：EPi—铺装公路扬尘中 PMi 排放系数，g/km；
ki 一产生的扬尘中PMi 的粒度乘数，颗粒物取3.23g/km；
sL—道路积尘负荷，g/m2，取12g/m2；
W—平均车重，t，本次评价取16t；
η—污染控制技术对扬尘的去除效率%，本项目采取公路洒水降尘，控制效率取66%。 
通过上式计算，EPi为178.21g/km，厂区内公路长度共0.4km。则可得出道路扬尘产生量为0.71g/a。
项目使用的机械主要为工程机械如装载机、运输汽车等，会产生一定量的汽车尾气，该部分废气成分主要为SO2、CO、NOX和碳氢类化合物。环评要求本项目厂内新增非道路移动机械须采用国四及以上的非道路移动机械。要求建设单位使用优质燃料，加强机械维修和保养，运营期原料成品采用汽车运输，通过项目南侧道路，而后进入电厂路运输，要求车辆在此段需低速行驶，以减少扬尘等污染。加强车辆管理，减少怠速、限速，通过自然扩散后对周围环境空气影响较小。
（3）治理设施可行性
本项目运营期废气主要为破碎、筛分粉尘、物料装卸粉尘、上料粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘、车辆运输粉尘。
经查阅参照《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ886—2018）中“附录C 水泥工业废气污染防治可行技术”，破碎和筛分等生产设备处产生的颗粒物其污染防治可行技术为袋式除尘器。本项目砂石料破碎筛分生产线的粉尘由封闭设备间上方的管道收集后通过1套袋式除尘器处理，经1根23m高排气筒排放，属于可行技术。
无组织废气：参照《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ 886—2018）中“附录C 水泥工业废气污染防治可行技术”，“无组织排放控制中，物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，对块石、粘湿物料、浆料以及车船装卸料过程也可采取其他有效抑尘措施，控制颗粒物无组织排放”。本项目原料运输车辆进出厂区严格控制车速，经洗车台冲洗，对厂区地面进行定期洒水、清扫等，可有效减少道路扬尘；上料过程采取雾炮机喷雾、搅拌粉尘同时配备有袋式除尘器处理，水泥筒仓呼吸口配备有袋式除尘器，其采用处理技术属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中推荐的末端处理技术。本项目物料堆存区及生产线各设备均布置在封闭式厂房内，厂房顶部配备喷淋设施。
（4）非正常情况
项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，项目非正常排放的情况如表4-2所示。
表4-2  非正常工况污染物排放源强
	非正常排放源
	污染物
	排放量（t）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	单次持续时间
	发生频次
	措施

	破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	0.059
	5856.25
	117.125
	30min
	1次/a
	要求：
①车间内禁止未经处理直接外排废气的行为！
②日常的运行维护和管理须指定专人负责，定期进行保养！
日常点检制度和台账制度：
①废气污染防治设施日常点检每日不得少于一次。
②检查风机运转是否正常。
⑨加强废气处理设施的运行管理，做好维护、保养记录，建立管理台账，记录治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年，现场保留不少于一个月的台账记录。

	搅拌
	颗粒物
	0.016kg
	/
	32.688
	30min
	1次/a
	

	筒仓（单个）
	颗粒物
	0.089kg
	/
	0.177
	30min
	1次/a
	


（5）废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南  陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）相关要求，本项目运营期废气环境监测计划见下表。
表4-3  运营期废气环境监测计划
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	控制标准

	有组织
	破碎筛分粉尘排气筒DA001出口
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求

	无组织
	厂界上风向1个，下风向3个
	颗粒物
	1次/季度
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值要求


（6）环境影响分析
综上，项目运营期产生的废气在采取环评提出的措施处理后可达标排放，有组织废气颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的限值标准要求，无组织排放颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表3限值要求，故本项目选用的废气处理措施基本可行，对周围环境影响较小。
2.废水
根据前文水平衡图分析，本项目地面降尘、喷雾用水全部蒸发损耗；洗砂用水循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。搅拌机清洗废水进入废水收集池，回用于生产不外排。
（1）废水污染源
本项目废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为1.87m3/d，561m3/a，生活污水经厂区化粪池预处理后由当地农户清掏施肥，待县功污水处理厂建成投运后排入县功污水处理厂再处理。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中的《生活源产排污系数手册》表 1-1中三区数据（陕西省属于三区）：化学需氧量460mg/L、总氮71.2mg/L、总磷5.12mg/L（其他因子类比同类生活源污水验收监测报告：COD5 322mg/L、SS 300mg/L、氨氮 35mg/L），见表4-4。
表4-4   项目生活废水污染物一览表
	产污环节
	职工生活

	类别
	生活污水561m3/a

	污染物
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	总氮
	总磷

	产生浓度 mg/L
	460
	322
	35
	300
	71.2
	5.12

	产生量t/a
	0.258
	0.187
	0.021
	0.187
	0.039
	0.004

	治理设施
	名称
	化粪池

	
	处理能力
	化粪池10m3

	
	收集效率
	100%

	
	去除效率
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	是否可行
	可行
	可行
	可行
	可行
	可行
	可行

	废水排放量
	生活污水进入厂区化粪池（30m3）预处理，委托附近村民定期清掏施肥，不外排。

	排放浓度
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	污染物排放量
	-
	-
	-
	-
	-
	-


（2）废水治理措施可行性分析
本项目生活废水量561m3/a，污水量较小，污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。废水经化粪池发酵、分解处理后是较好的农家肥，项目周边有较大面积的花园、蔬菜地，可以容纳本项目产生的化粪池清掏物。项目生活污水得到合理处置、措施可行，对周边水体影响较小。
（3）生产废水循环回用可行性分析
本项目生产机制砂生产线及水稳石生产线产生的废水进入各自收集池，其中机制砂水洗砂废水收集后经压滤机压滤后清水回用于洗砂工序，压滤后的水质清澈，完全能够满足洗砂工序需求，不外排。本项目拟在搅拌机厂房外设置废水收集池，搅拌机冲洗废水中主要为水稳石料中的原料，回用于水稳石搅拌工序对其产品不会产生影响。厂区进出场通道设有1座洗车台，并配有沉淀池，车辆冲洗设施是一套节能、环保、循环利用水资源的简易系统，利用有组织的排水将冲洗车辆的污水汇集到沉淀池内，经过沉淀处理后再由潜水泵加压到给水管对车辆进行自动冲洗。车辆冲洗后的污水再汇集到池内沉淀，形成循环再利用（当池内水量不足时，可以通过自来水补水管进行补水），这样大大减少了水资源浪费。
综上所述，本项目废水均可得到合理处置，废水处理技术可行。
3.噪声
[bookmark: bookmark91]（1）噪声源
本项目运营期噪声主要来自车间内设备的运行噪声及水泵的运行噪声，项目单台设备噪声源强在75〜95dB（A），本项目设备噪声源强见下表。
表4-5  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	声源名称
	相对空间位置
	声源源强（声功率dB（A））
	源控制措施
	排放强度dB（A）
	运行
时段

	持续时间

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	1
	搅拌主机
	141
	120
	1
	85
	选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声
	65
	昼间
	连续

	2
	喂料机
	146
	115
	1
	85
	
	65
	昼间
	连续

	3
	制砂机
	135
	115
	1
	95
	
	75
	昼间
	连续

	4
	振动筛
	139
	109
	1
	95
	
	75
	昼间
	连续

	5
	水洗滚筒筛
	128
	102
	1
	90
	
	70
	昼间
	连续

	6
	脱水筛
	122
	108
	1
	80
	
	60
	昼间
	连续

	7
	压滤机
	111
	100
	0.5
	80
	
	60
	昼间
	连续

	8
	水泵
	106
	98
	0.5
	75
	
	55
	昼间
	连续


注：1.表中坐标以厂界西角中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
2.本项目噪声源强来源于设备厂家提供的设备噪声资料和《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034—2013）附录A表A.1常见环境噪声污染源及其声功率级一览表。
表4-6  主要噪声源强一览表（室外噪声源）
	序号
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	{X,Y,Z}
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机1
	{49,195,1}
	85
	隔声房、消声器
	昼间


注：1.表中坐标以厂界西角中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
（2）达标情况分析
1. 预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式：
①室内声源
首先，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2，如图4-1所示。
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图4-1  室内声源等效为室外声源的图例
按照式（4-1）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

                                    (4-1)
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
然后按式（4-2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

                                     (4-2)
式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（4-3）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

                                      (4-3)
式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按式（4-4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

                                          (4-4)
式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
②室外声源
按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。本次室外噪声预测只考虑距离衰减，计算公式见（4-5）。

                             (4-5)
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r——预测点距声源的距离。
然后按式（4-6）计算声源在预测点产生的噪声贡献值。

                                 (4-6)
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
LAi——各噪声源在预测点r处产生的A声级，dB；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
T——计算时间，s。
然后按式（4-7）计算敏感点的噪声预测值。

                                     (4-7)
式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
本项目厂界噪声贡献值预测情况见表4-5。
表4-7  厂界噪声贡献值计算结果一览表
	序号
	预测点
	贡献值/dB（A）
	标准限值/dB（A）
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	1
	东侧厂界
	53
	/
	65
	/
	达标

	2
	南侧厂界
	38
	/
	65
	/
	达标

	3
	西侧厂界
	55
	/
	65
	/
	达标

	4
	北侧厂界
	40
	/
	65
	/
	达标


由预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目运营期对周边声环境影响较小。
（3）降噪措施
为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，建设单位主要采取了以下防治措施：
1）合理设计车间平面布局，将主要噪声源布置在车间中部；
2）为高噪声设备设置减振基础，以减小其振动影响；
3）注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染；
4）通过距离衰减与墙体隔声降低噪声对环境的影响，生产过程中关闭门窗、厂房隔声。
5）合理安排运输时间，合理调度车辆进出及行车路线，对进出车辆进行限速、禁鸣喇叭，减少车辆交通噪声。为尽可能减少本项目运营后对周围环境影响，本次环评要求企业做好以下措施：
①禁止夜间车辆进行运输，减少运输车辆对沿途居民的影响；
②运输车辆进行限速，特别是经过城镇居民区时，车速不超过60km/h或者不得超过交通管理部门规定的速度，禁止鸣笛。
③加强对车辆的维护保养，禁止“带病”车辆上路。
④要求企业采取电动卡车，进一步降低运输过程对环境的影响。
经采取上述措施后，项目运输车辆可减小对运输沿线声环境的影响。
（4）污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，本项目噪声监测计划详见下表。
表4-8  噪声监测计划一览表
	监测类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	噪声
	东、南、西、北厂界
	Leq(A)
	1次/季度
	（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》
3类标准要求


4.固体废物 
本项目运营期固体废物为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。
（1）生活垃圾
本项目劳动定员20人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第一分册城镇居民生活源污染物产生排放系数手册可知，项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目劳动定20人，年工作日为300天，则生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a。生活垃圾集中收集定点堆放，由环卫部门定期清运。
（2）一般工业固体废物
1）除尘灰
项目破碎、筛分、筒仓设置布袋收尘灰，根据大气污染源强核算，项目收尘量为282.057t/a，除尘灰主要成分为各类生产原料，经收集后全部回用于生产工序中作为生产原料使用，
2）沉降粉尘
本项目装卸和物料均设置在车间内，产生的粉尘75%自然沉降至地面，沉降粉尘产生量为5.712t/a，沉降粉尘集中收集后回用于生产。
3）洗车台沉淀池沉渣
本项目洗车废水沉淀后会产生一定量的沉淀池沉渣，产生量约为20t/a，沉淀池沉渣统一收集后，回用于搅拌工序。
4）压滤泥饼
本项目洗砂工艺配套的废水收集压滤处理设施，根据企业提供的资料，机制砂洗砂废水中SS含量约为5kg/m³—15kg/m³，根据水平衡分析，本项目洗砂用水量为23100m3/a(77m3/d），本次SS取10kg/m³，则产生泥渣约231t/a（干泥量），压滤机压滤成含水率30%，则泥饼湿重量约为330t/a，泥饼作为一般固废，收集后定期外售制砖厂综合利用。
（3）危险废物
1）废润滑油
本项目废润滑油，根据企业提供资料，废润滑油产生量约为0.05t/a，按照《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于“HW08 废矿物油中非指定行业900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，统一收集暂存危险废物贮存库后委托有资质单位处置。
2）废液压油
本项目设备维护过程中会产生废液压油产生量约为0.02t/a。按照《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油废物代码HW08（900-218-08）：液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油；
3）废油桶
本项目废油桶主要为装存润滑油、液压油使用完后产生的废油桶，根据企业提供资料，废油桶产生量约4只/a（每只空桶重约5kg），则废油桶产生量约0.02t/a，属于HW49中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，统一收集暂存危废暂存库后委托有资质单位处置。
4）废含油抹布手套
根据企业提供的信息，本项目废含油抹布手套产生量约为0.01t/a，属于HW49中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，统一收集暂存于危废暂存库后委托有资质单位处置。
表4-9  项目固废排放信息一览表
	名称
	收尘灰
	沉降粉尘
	洗车台沉淀池沉渣
	压滤泥饼

	产生环节
	除尘器
	无组织沉降
	洗车台
	压滤机

	属性
	一般工业固体废物

	废物类别及代码
	/
	/
	/
	/

	有毒有害物质名称
	/
	/
	/
	/

	物理性状
	固态
	固态
	固态
	固态

	环境危险特性
	/
	/
	/
	/

	产生量
	282.057t/a
	5.712t/a
	20t/a
	330t/a

	贮存方式
	堆存
	堆存
	堆存
	堆存

	利用处置方式和去向
	自行利用量
	0
	0
	0
	0

	
	委托利用量
	282.057t/a
	5.712t/a
	20t/a
	330t/a

	
	委托处置量
	0
	0
	0
	0

	
	排放量
	0
	0
	0
	0

	委托单位名称
	建设单位统一收集至一般固废暂存区，定期回用于生产。
	收集外售


表4-10  项目固废排放信息一览表（续表）
	名称
	废油桶
	废润滑油
	废液压油
	废含油抹布手套

	产生环节
	装存材料
	设备维护

	属性
	危险废物

	废物类别及代码
	(HW49)900-041-49
	(HW08)900-218-08
	HW08
900-214-08
	(HW49)900-041-49

	有毒有害物质名称
	/
	/
	/
	/

	物理性状
	固态
	液体
	液体
	固态

	环境危险特性
	T/In
	T, I
	T, I
	T/In

	产生量（t/a）
	0.02
	0.05
	0.02
	0.01

	贮存方式
	码垛堆存
	桶装
	桶装
	桶装

	利用处置方式和去向（t/a）
	自行利用量
	0
	0
	0
	0

	
	委托利用量
	0
	0
	0
	0

	
	委托处置量
	0.02
	0.05
	0.02
	0.01

	
	排放量
	0
	0
	
	0

	委托单位名称
	危废处理资质单位


危险特性：毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）和感染性（Infectivity，In）
“”分隔的多个危险特性代码，表示该种废物具有列在第一位代码所代表的危险特性，且可能具有所列其他代码代表的危险特性；“/”分隔的多个危险特性代码，表示该种危险废物具有所列代码所代表的一种或多种危险特性。 
（4）环境管理要求
一般工业固体废物贮存要求：
建设项目强化固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，以免产生二次污染，做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等国家相关标准规定的要求，收集后进行有效处置，同时要遵循“资源化、减量化、无害化”的治理原则。
危险废物贮存设施、贮存及转移要求：
本项目产生的危险废物暂存于危废贮存库（5.0m2），位于厂房内北侧，危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定建设，并配备安全措施。具体要求如下：
①贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
④贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑤容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
⑥容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
⑦使用容器盛装液态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
⑧容器和包装物外表面应保持清洁。
⑨液态危险废物应装入容器内贮存，并设置金属托盘，对泄漏的液体危险废物及时发现并处理。
⑩危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
⑪应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
⑫作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
⑬贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑭贮存设施所有者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
本次环评要求危废暂存、转移过程严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2021.09.29起实施）相关要求对其进行贮存及转移。采取这些措施后，危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境的影响较小。
综上所述，建设项目落实既定的固体废物污染防治措施，固体废物的贮存满足“防风、防雨、防渗”等国家相关标准规定的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足“一般固体废物及危险废物妥善处置”的要求，可以实现固体废物零排放。
[bookmark: 10.3.3_环境监测计划]5.地下水、土壤
（1）地下水
①污染源、污染物类型
表4-11  地下水污染源识别
	序号
	污染源
	污染物类型
	污染物

	1
	矿物油暂存库
	石油类
	石油类

	2
	危废暂存库
	石油类
	石油类


②污染途径
本项目石油类（润滑油、液压油、废润滑油、废液压油）下渗污染区域地下水环境。
③防控措施 
针对项目可能发生的地下水、土壤污染，地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。
分区防渗控制措施：
①重点防渗区：主要是危废贮存库、搅拌机清洗废水收集池、洗车废水沉淀池、机油贮存处（位于库房），防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），物料应分区堆放并设置托盘。
②简单防渗区：生产车间、库房、办公区、原料车间、成品车间采取地面硬化处理。
因此，本项目采取上述污染防护措施后，将不会对地下水环境造成污染。
另外根据现场勘查，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。故项目建设对地下水环境影响较小。
④跟踪监测要求
综上所述，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物渗漏，避免污染地下水，项目运营期可不设置跟踪监测要求。
（2）土壤
[bookmark: 7.6.1建设项目土壤环境影响识别][bookmark: _TOC_250027]①污染源、污染物类型
表4-12 土壤污染源识别
	序号
	污染源
	污染物类型
	污染物

	1
	矿物油暂存库
	石油类
	石油类

	2
	危废暂存库
	石油类
	石油类


②污染途径
本项目生产过程中涉及石油类。正常情况下，不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，当石油类暂存库、危废暂存库等发生渗漏时，污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。具体建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表见下表。
表4-13  建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	运营期
	/
	/
	√
	/
	/
	/
	/
	/

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”


项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。
表4-14  建设项目土壤环境影响识别表与影响途径识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染物排放指标
	特征因子
	备注

	矿物油暂存库
	储存
	垂直入渗
	石油类
	石油类
	事故排放

	危废暂存库
	暂存
	
	石油类
	石油类
	事故排放


③防控措施
对危废暂存库、矿物油暂存库等建构筑物均采取重点防腐防渗措施，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，可有效地防止污染物渗透到地下污染土壤。同时，对项目危险废物暂存库、矿物油暂存库区域采取设置围堰或托盘等有效措施，控制影响范围。
综上所述，正常情况下，项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，项目建设对土壤环境的影响可接受。
④跟踪监测
本项目在采取分区防渗措施后，无土壤污染途径。因此无土壤跟踪监测要求。
6.环境风险
（1）危险物质及风险源分布
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质主要有润滑油、废润滑油等。危险特性及分布情况见下表。
表4-15  项目重点关注的危险物质的危险性特性及分布情况
	序号
	名称
	组分及CAS号
	相态
	贮存地点
	贮存规格及方式
	最大存在量（t）

	1
	废润滑油
	/
	液态
	危废暂存库
	/
	0.05

	[bookmark: _Toc323023525][bookmark: _Toc21550_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc459118474][bookmark: _Toc27483_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc140051415][bookmark: _Toc112558525][bookmark: _Toc14312_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc142980061][bookmark: _Toc124301139]2
	废液压油
	/
	液态
	危废暂存库
	/
	0.02

	3
	液压油
	/
	液态
	矿物油暂存库
	50kg/桶
	0.05

	4
	润滑油
	/
	液态
	矿物油暂存库
	50kg/桶
	0.1


（2）Q值判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q：


式中：q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目所涉及的风险物质最大储存量及临界量见下表。
表4-16  本项目风险物质的最大储存量和临界储存的比值
	序号
	危险单元
	危化品
名称
	CAS号
	最大存在量
qn(t)
	临界量
Qn(t)
	qn/Qn

	1
	危废暂存库
	废润滑油
	/
	0.05
	50
	0.001

	2
	
	废液压油
	/
	0.02
	2500
	0.000008

	3
	矿物油
暂存库
	液压油
	/
	0.05
	
	0.00002

	4
	
	润滑油
	/
	0.1
	
	0.00004

	合计
	0.001068


通过表4-14，全厂的风险物质储存量与HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的临界量进行计算得出，项目所用天然气及装置均未超过HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的临界量。本项目涉及的危险物质存储量与临界量比值Q＜1。因此，确定本项目环境风险潜势为I。因此，只进行简单分析。
（3）可能影响途径
矿物油暂存库及危废暂存库管理不善，导致危险物质无组织流散，造成地下水及土壤环境污染事故。
[bookmark: _bookmark185][bookmark: 8.4环境风险分析][bookmark: _bookmark189]（4）环境风险防范措施
[bookmark: _bookmark194][bookmark: 7.7.5环境风险防范措施及应急要求]根据项目实际情况，需采取的风险预防措施见下表。
表4-17  本项目主要地下水风险预防措施
	环境风险源
	主要预防措施

	矿物油暂存库
	按照分区防渗要求，进行重点防渗处理，防止危险物质下渗进入地基下之土壤层及地下水层；暂存容器下方设置托盘防止渗漏；同时，配备必要的消防灭火器材、消防砂以及防毒等个人防护器材，并确保其处于完好状态，如安全眼镜、防护手套等；编制突发环境事件应急预案。

	危废暂存库
	


（5）环境风险分析结论
在采取上述环境风险防范措施后，本项目的环境风险影响将会大大降低，环境风险水平可接受。




[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	破碎、筛分粉尘（DA001）
	颗粒物
	密闭生产车间+喷雾+集气罩+1套布袋除尘+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值

	
	无组织
	上料
	
	车间全封闭，车间设置有喷淋抑尘装置
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2表3中限值要求

	
	
	搅拌粉尘
	
	自带袋式除尘器
	

	
	
	筒仓仓顶呼吸粉尘
	
	3个筒仓，仓顶分别设置有滤筒除尘器；
	

	
	
	车辆运输扬尘
	
	厂区出入口处设洗车平台，运输道路路面硬化，并设洒水车定期洒水
	

	
	
	物料皮带输送
	
	封闭廊道
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、NH3-N、SS
	生活污水一起进入化粪池定期清掏不外排。
	定期清掏，不外排。

	
	洗砂废水
	SS
	收集池+压滤机
	循环利用，不外排

	
	车辆冲洗废水
	SS
	沉淀池
	循环利用，不外排

	
	初期雨水
	SS
	初期雨水收集池
	回用于生产

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准

	固体废物
	生活垃圾统一分类收集，由环卫部门进行清运处理；
一般固废：设置一般固废暂存区对其暂存，定期外售至物资回收公司；
危险废物：设置危废暂存库对危险废物进行暂存，定期交由有资质单位转运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区生产车间地面硬化；危废贮存库、搅拌机清洗废水收集池、洗车废水沉淀池、机油贮存处（位于库房）进行重点防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）严格执行操作规程，及时排除润滑油、废润滑油泄漏隐患。定期对润滑油、废润滑油暂存容器进行检查，保证其完好无损。
（2）公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织相关人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练。

	其他环境
管理要求
	1.环境管理
本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。
（1）按照自行监测方案开展自行监测。
（2）定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。
（3）做好环境管理台账记录，主要内容包括加工信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。
（4）定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开。
（5）根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）中对废气排放口监测点位、工作平台等要求进行建设。
2.排污口规范化管理
1）排污口规范管理原则
①本项目大气排污口按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）文件要求进行规范化管理；
②设置便于采样、监测的废气监测平台，并符合《污染源监测技术规范》；
③固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。
2）环境保护图形标志
按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）（2023修改单）对现有危废贮存库各种标志进行规范设置。
表5-1    环境保护图形符号一览表
	图形标志
	图形代表意义
	符号简介

	[image: ]
	标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995
	提示图形符号废气排放口表示废气向大气环境排放

	[image: ]
	标志名称：噪声排放源
国标代码：GB15562.1-1995
	提示图形符号噪声排放源标识噪声向外环境排放

	[image: ]


	标志名称：固体废物提示
国标代码：GB15562.1-1995
	固体废物提示

	[image: ]
	标志名称：危险废物
国标代码：《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）
	表示危险废物贮存、处置场


3.例行监测计划
监测工作可委托有资质单位完成，具体监测计划详见表4-6、4-9。
4.填报排污许可证
建设单位在验收投产前需取得排污许可证，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的要求，在全国排污许可证管理平台填报。
5.编制突发环境事件应急预案
建设单位在验收投产前需编制突发环境事件应急预案，并报宝鸡市生态环境局陈仓分局进行备案。
6.竣工验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。






















六、结论
	从环境保护角度，本项目环境影响可行。










































附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	2.693t/a
	/
	2.693t/a
	2.693t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	收尘灰	
	/
	/
	/
	282.057t/a
	/
	282.057t/a
	+282.057t/a

	
	沉降粉尘
	/
	/
	/
	5.712t/a
	/
	5.712t/a
	+5.712t/a

	
	洗车台沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	20t/a
	/
	20t/a
	+20t/a

	
	压滤泥饼
	/
	/
	/
	330t/a
	/
	330t/a
	

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+330t/a

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.05t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废含油抹布手套
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.02t/a



注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
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