
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	玻璃纤维湿法毡生产线项目

	项目代码
	2606-610304-04-01-581797

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园

	地理坐标
	经度：107度26分38.488秒，纬度：34度20分38.477秒

	国民经济

行业类别
	C3061 玻璃纤维及制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业-58玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造：全部

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	宝鸡市陈仓区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	22.61

	环保投资占比（%）
	0.75
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：           
	用地面积（m2）
	2840

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）》

审批机关：陕西省人民政府

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》

审查机关：陕西省生态环境厅

审查文件名称及文号：关于陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函（陕环环评函〔2023〕22号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1  项目与规划、规划环境影响评价结论、审查意见符合性分析

类别

本项目情况

符合性

《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）》

规划范围：陈仓科技工业园坐落于东关街道，面积为602.90公顷。四至范围为西片区（381.03公顷）东至陆港大桥，南至宝鸡过境高速，西至思贤路，北至陇海铁路；东片区（221.87公顷）东至法士特大桥，南至河堤路，西至东枸村，北至宝鸡过境高速北侧约560米处。
本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园，属于陕西陈仓经济技术开发区总体规划范围内（陈仓科技工业园—西片区）。
规划发展定位：①以新材料深度开发为引领，打造宝鸡新材料生产研发基地；②以智能制造为主导，打造先进制造业高质量发展创新示范区；③以经开区功能节点建设为带动，打造现代服务业发展集聚区。

本项目属于玻璃纤维及制品制造，项目聚焦玻纤除湿转轮骨架基材、VOCS转轮基材、水处理、电子信息四大战略性产业上游新材料领域，属于新材料生产类项目。另外，根据宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会出具的入园证明，项目属于招商引资项目，项目符合园区规划定位，准许入园。因此符合规划发展定位。
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规划协调性要求：产业类型符合国家法律法规、产业政策及相关规划的相关要求；符合宝鸡市“三线一单”生态管控单元的管控要求；规划范围未占用永久基本农田，未突破生态保护红线，且全部位于国土空间规划“三区三线”城镇开发边界的集中建设区范围内，符合国土空间管制要求。
本项目符合国家法律法规、产业政策及相关规划的相关要求；符合宝鸡市“三线一单”生态管控单元的管控要求；项目用地不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线。
经开区环境管控要求：1、规划实施过程中应落实国家和地方的法律、法规、政策及区域生态环境准入清单；2、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；禁止新建、扩建属于国家《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目；3、严控“两高”行业产能，严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝、平板玻璃、石油化工、煤化工、防水材料、陶瓷、保温材料产能；4、开发建设活动需符合《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》等法律法规及相关规划的要求；

5、项目选址应符合国土空间规划，同时满足本规划土地利用规划、功能定位、产业布局等要求，项目建设环评需分析规划及规划环评的符合性。6、渭河流域禁止新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。

1.本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控准入清单要求；

2.本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；

3.本项目行业类别为玻璃纤维及制品制造，经查阅《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》，项目不属于“两高”项目；

4.本项目符合《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》等法律法规及相关规划的要求；

5.本项目位于陕西陈仓经济技术开发区总体规划范围内（陈仓科技工业园—西片区），用地性质为工业用地，符合园区土地利用规划、功能定位、产业布局等要求，本项目符合规划及规划环评要求。

6.本项目不属于高耗水、高污染项目，不属于食品及农副产品加工项目。

污染物排放管控要求：1.废气：①经开区必须采用先进、可靠、安全的处理工艺和治理技术，严格落实需配套的污水分类处理措施、废气分类处理措施、废物分类处理措施、厂区土壤及地下水污染防治措施、环境风险防范措施、排污监测监控设施，确保主要污染物达标排放和符合总量控制的要求。②对于产生挥发性有机物的企业，在符合园区产业定位的前提下，严格按照《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）

和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行挥发性有机物控制。2.废水：规划区内废水收集应坚持“雨污分流”“清污分流”的原则，入园项目的废水必须自行处理达到园区污水处理厂接管标准进入污水处理厂集中处理。

3.固废：提高工业固体废料的回收使用率，实行废弃物分类制度，提高综合利用率。
本项目运行期产生的大气污染物配套的环保设施均属于废气处理可行性技术，可以做到达标排放；本项目严格按照《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）

和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行挥发性有机物控制。
本项目雨污分流，项目运营期生产废水排至车间污水处理设施（调节池格栅过滤+稳定池+沉淀池＋斜筛过滤器）处理后与生活污水一起排至园区化粪池，由管委会统一拉运处理。
本项目运行期产生的一般固废定期清理收集，妥善暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收单位；危险废物设危险废物贮存设施暂存后定期交由有资质单位处置。
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落实“三线一单”要求：严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。对不符合经开区规划定位的现有企业，不再扩大其规模，需要淘汰的下决心淘汰。推进技术研发型、创新产业发展，要鼓励和推进此类项目的技术提升改造，开展清洁生产审核，提升产业的技术水平和循环化水平。

本项目建设符合宝鸡市“三线一单”管控要求；项目采用成熟生产工艺，先进生产设备及污染物处理设施。
本项目运营期用水由园区管网供给，不涉及地下水采取；项目不属于“两高一资”项目；运营期固体废物的贮存满足相关标准规定建设的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足“危险废物妥善处置”的要求，同时满足“资源化、减量化、无害化”的治理原则。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。

本项目运营期用水由园区管网供给，不涉及地下水采取；项目不属于“两高一资”项目；运营期固体废物的贮存满足相关标准规定建设的要求、可以有效防止二次污染；固体废物的利用和处理处置满足“危险废物妥善处置”的要求，同时满足“资源化、减量化、无害化”的治理原则。
加强环境影响跟踪监测和风险防控，适时对总体规划进行调整。尽快启动三个园区各环境要素的监测工作，做好经开区内环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的效果等适时优化、调整总体规划。尽快编制经开区环境风险应急预案，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强经开区内重要风险源的管控。

本项目严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中相关要求制定污染源监测计划，落实监测要求；严格落实分区防渗要求，建立应急物资库，完善环境风险管理制度，日常巡检，编制突发环境事件应急预案并备案。
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图1-1  项目与陕西陈仓经济技术开发区总体规划范围位置关系图

	其他符合性分析
	1.项目与“三线一单”符合性分析

根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》（陕区环办〔2023〕2号）、《2023年宝鸡市生态环境分区管控调整方案》（宝区环办〔2024〕1号）及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。

（1）一图：建设项目与环境管控单元对照分析示意图
本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析，形成对照分析示意图，由图可知项目建设范围位于生态环境管控的重点管控单元及优先管控单元。
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图1-2  项目与环境管控单元对照分析示意图
（2）一表：项目环境管控单元涉及情况一览表

根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及的生态环境管控单元准入清单表及相关要求分析如下。
表1-2  本项目涉及的生态环境管控单元准入清单

序号

环境管控单元名称
市（区）
区县

单元要素属性

管控要求分类

管控要求

符合性分析

是否符合

1

陕西渭河湿地（宝鸡段）

宝鸡市
陈仓区

重要湿地、一般生态空间

空间约束布局

重要湿地：1.禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。2.禁止开（围）垦、烧荒、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；禁止擅自填埋自然湿地；禁止擅自采砂、采矿、取土、放牧、取水、排污、挖塘；禁止排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，排放有毒有害气体，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，投放可能危害水体、水生生物的化学物品。
项目为玻璃纤维及制品制造，项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园，不占用陕西渭河湿地，项目废水由宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂。
符合
2
陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元10
宝鸡市
陈仓区
大气环境受体敏感重点管控区、水

环境城镇生活污染重点管控区、生态用水补给区管控分区、高

污染燃料禁燃

区

空间约束布局

大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到 2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。

1.本项目为玻璃纤维及制品制造，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业，不属于“两高”项目。2.项目废水由宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂。
符合

污染物排放管控

大气环境布局敏感重点管控区：2.巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018），加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力。放限值要求。

1.本项目为玻璃纤维及制品制造，项目不使用煤。2.项目废水由宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂。
符合

资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。4.禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合《商品煤质量发电煤粉锅炉用煤》（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其他类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。5.禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

项目使用能源为电及天然气，不涉及高污染燃料的生产、使用。

符合

（3）一说明
根据上文分析，项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态保护红线，重点管控单元以优化空间布局、提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目运营期采取环评报告提出的相应环保治理措施后，各污染物可以做到达标排放，符合方案要求。综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。

2.相关生态环境保护法律法规和政策、生态环境保护规划符合性分析
本工程与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析见表1-3，对照表1-3分析，本工程符合地方及国家相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析。
表1-3  项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析一览表

名称

相关要求

本项目情况

符合性

《工业炉窑大气污染综合治理方案（环大气〔2019〕56号）》
加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。
本项目固化炉使用能源为天然气加热，不涉及燃煤。
符合
严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。
本项目位于陕西陈仓经济技术开发区，项目固化炉废气设置二级活性炭吸附处理。
符合
《宝鸡市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（宝治霾办发〔2019〕26号）
加大产业结构调整力度。严格新改扩建项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。
本项目固化炉使用能源为天然气加热，不涉及燃煤。
符合

加快淘汰燃煤工业炉窑。全面取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）
对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
本项目固化过程中会产生非甲烷总烃，产生的非甲烷总烃通过二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒有组织排放。
符合
对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
本项目废气治理过程中产生的危险废物委托有资质单位进行处置。
符合
含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
本项目VOCs采用集气罩收集，收集过程中尽可能提高集气效率，采用二级活性炭吸附处理后可以达标排放。
符合
企业应建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。
项目建成后建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，及时制定本单位突发环境事件应急预案并报送当地环保部门进行备案。
符合
《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号
废气收集设施：产生VOCS的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。
本项目原料和成品储存过程中无废气产生，固化过程中产生有机废气。项目固化工序设置于生产车间内，废气经集气罩收集后送至二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。
符合
有机废气治理设施：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运治理设施采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。
本项目有机废气设置二级活性炭吸附装置处理，环评要求项目在运行过程中治理设施较生产设备做到“先启后停”，并及时对活性炭进行更换。
符合
《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）
新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案。
本项目不在《市场准入负面清单（2025年版）》中的限制类和禁止类负面清单之列。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类，不在“宝鸡市生态环境准入清单”中禁止准入产业，符合管理要求。本项目符合片区规划发展定位。
符合
《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2020〕61号）
涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施并预测排放量。
项目固化过程中产生有机废气。项目固化工序设置于生产车间内，废气经集气罩收集后送至二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。本次评价对项目生产过程中VOCs的产生量及排放量进行了估算，VOCs有组织排放量为0.0111t/a。
符合
《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》

11.落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。

项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，项目生产设施均设置于厂房内，项目通过隔声、减振、距离衰减等减小对外环境的影响，经预测，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
符合

《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023—2030年）》
加快推进单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收不能稳定达标设施的升级改造。
本项目有机废气采用二级活性炭吸附治理，不属于低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。
符合
加大工业无组织综合治理力度。原料场密闭化、原料高效输送改造、厂区道路硬化及保洁。强化治污设施运行监管，确保稳定达标运行，减少非正常工况排放。
本项目原辅材料均储存于封闭车间内，对厂区地面及道路进行硬化处理。运行期严格落实污染治理设施，加强治污设施运行监管，确保各设施稳定达标运行。
符合
《陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》

严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。
项目严格执行《产业结构调整指导目录》，严格落实国家产业规划、产业政策“三线一单”等要求。项目所用能源为电及天然气。
符合
开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
本项目位于宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园，项目为玻璃纤维及制品制造，属于重点行业，项目建设及生产运行严格执行环保绩效A级相关规定。
符合
新建挥发性有机物治理设施不再采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。2025年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。
本项目有机废气采用二级活性炭吸附治理技术，不属于简易低效污染治理设施。
符合

3.环保绩效管理水平分析
本项目属于C3061玻璃纤维及制品制造，属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“十九、玻璃”行业－玻璃纤维企业。根据陕西省生态环境厅 陕环环评函〔2023〕76号文件要求，关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章。

根据环保绩效管理篇章分析，项目建设可达到环保绩效A级水平，其符合性分析详见环保绩效管理篇章。
4.选址合理性分析

（1）用地合理性分析：本项目在陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园，厂址中心地理坐标位置为：东经107度26分38.488秒，北纬34度20分38.477秒。根据陕（2025）宝鸡市不动产权第0416283号，项目用地为工业用地。根据宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会出具的入园证明，项目属于招商引资项目，项目符合园区规划定位，准许入园。
（2）周围环境相容性分析：本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园，项目西侧、南侧均为空地，北侧为园区办公楼，东侧隔园区道路为宝鸡康润达钛业有限公司及陕西亿润安邦金属有限公司，项目四邻不存在制约因素。项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产、地质公园等禁止开发的生态保护红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。

（3）环境影响可接受性：经调查，项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内无大气环境保护目标。项目运营期各污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，对外环境影响较小。
综上所述，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
宝鸡鹏创达新材料科技有限公司成立于2026年6月18日，公司位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园，经营范围包括高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售等。
宝鸡鹏创达新材料科技有限公司租赁宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园已建成生产厂房，购置搅拌机、匀浆机、固化炉等生产设施，建设玻璃纤维湿法毡生产线项目，项目年生产玻璃纤维毡100吨。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等，项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目生产玻璃纤维毡，属于玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造，本项目需编制环境影响报告表，具体分类见下表。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

类别

报告书

报告表

登记表

本栏目环境敏感区含义

二十七、非金属矿物制品业30
58

玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306

/
全部
/

/

二、项目建设内容

1.项目主要建设内容

本项目聚焦玻纤除湿转轮骨架基材、VOCS转轮基材、水处理、电子信息四大战略性产业上游新材料领域，新建1条全自动玻璃纤维湿法毡专业化生产线（玻璃纤维为外购）。项目总投资3000万元，租赁2840平方米厂房，带动就业15人，年产值约2000万。项目主要建设内容见表2-2。
表2-2  项目主要建设内容一览表

项目
名称
主要建设内容及规模
备注
主体工程
生产车间
一层，钢结构，厂房长120m，宽23.5m，高12m。车间内设置原料区、生产区及成品区，购置搅拌机、匀浆机、固化炉等设施进行生产。
租赁已建成车间，安装设备
辅助工程

办公室
租赁园区综合办公楼中办公室，位于生产车间北侧，用于日常办公。

租赁已建成办公室
公用工程

供水
市政供水管网供给。
新建
排水

项目雨污分流，运营期生产废水排至车间污水处理设施（调节池格栅过滤+稳定池+沉淀池＋斜筛过滤器）处理后与生活污水一起排至园区化粪池，由宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂。

新建
供电
市政供电系统供给。
新建
环保

工程
废气处理
项目固化废气经集气罩收集后送至二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA001）排放。
新建

废水处理
项目雨污分流，运营期生产废水排至车间污水处理设施（调节池格栅过滤+稳定池+沉淀池＋斜筛过滤器）处理后与生活污水一起排至园区化粪池，由宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂。

新建

噪声处理

项目合理布局，加强设备维护，通过建筑物隔挡，距离衰减等降噪。
新建

固废

废边角料及原料包装物在一般固废暂存区（占地20m2）暂存后外售物资回收单位，废过滤材料由厂家更换后直接带走，不在厂内暂存。

新建

危险废物设置危险废物贮存设施（占地8m2）妥善暂存后交由有资质单位处置。
新建
生活垃圾设垃圾桶收集后定期交由环卫部门清运处理。
新建

2.项目主要生产单元、主要生产设施及设施参数

项目主要生产单元、主要生产设施及设施参数见表2-3。
表2-3  项目主要生产单元、主要生产设施及设施参数一览表

序号

主要生产单元
设施名称
设施参数
数量

（台/套）
1
称量
电子秤
/
1
2
搅拌、分散
喂料泵

Sk80-265A
1
3
搅拌机
SM-800
3
4
匀浆机
YS-800
1
5
成型
流浆箱
LJ-2900
1
6
成型机架
CX-2900A/S
1

7
成型机网带
2B563516
1
8
脱水箱

TS-2300
1
9
气水分离罐

QS-600P
4
10
浸胶机
X-2900A/S
1
11
抽吸箱
CX330-2300

4
12
固化

固化炉箱体
尺寸5m×2.9m×3.5m
1
13
固化炉网带
W2130/316
1
14
燃烧器
耗气量50m3/h
1
15
循环风机
风量15000m3/h
2
16
切割缠绕

卷绕机
INOV-2000
1
17
分切机
0SIN-2000
1
18
包装

升降平台
/
1
19
打包机
8吨
1
20
纯水制备
纯水制备机

YQHB-15000L/H
1
21
废水治理

生产废水处理设施
调节池格栅过滤+稳定池+沉淀池＋斜筛过滤器，总容积14m3（尺寸7m×2m×1m）
1

22
废气治理

固化废气治理设施

二级活性炭吸附装置（TA001），风机风量10000m3/h
1

4.项目产品方案

项目产品方案如下。
表2-4  产品方案一览表
序号
产品名称
年产量
1

玻璃纤维毡

100t/a

5.原辅材料
（1）原辅材料用量

项目主要原辅材料及能源消耗情况如下。
表2-5  项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表
项目

原辅料名称
年用量
最大暂存量

存储方式
备注

生产线主要原辅料
玻璃纤维短切丝

125t/a
50t

箱装，暂存于原料库房
外购
聚乙烯醇胶粘剂
25t/a
5t

瓶装，暂存于原料库房
外购，主要为聚乙烯醇水化纤维
分散剂
0.05t/a
0.01t
瓶装，暂存于原料库房
外购
消泡剂
0.05t/a
0.01t
瓶装，暂存于原料库房
外购
废气治理
活性炭

0.02t/a

0.02t

箱装，暂存于原料库
外购，碘值大于800mg/g

设备维护保养

机油

0.1t/a
180L

桶装，180L/桶，暂存于原料库
外购

能源

电

60万度/a
/

/
市政电网

天然气

2.88万m³/a
/
/
市政供气管网
水

1222.4t/a
/

/
市政供水管网

（2）主要原辅料理化性质

表2-6  主要原辅材料理化性质及成分一览表
主要原辅材料

理化性质及成分

玻璃纤维短切丝
无机非金属材料，主要由二氧化硅、氧化铝、氧化钙等氧化物组成，具备高强度、耐高温、耐腐蚀及电绝缘等突出的理化性质。单丝直径仅约 几微米到二十几微米，每束纤维原丝由数百根至上千根单丝组成，具有极高的拉伸强度和高弹性模量，但断裂伸长率小，性质偏脆，耐磨性较差，具有极佳的耐热性与不燃性。
聚乙烯醇胶粘剂
本项目使用聚乙烯醇胶粘剂为聚乙烯醇水化纤维，白色纤维，光泽柔和，短纤形态，密度1.3g/cm3；依靠大量羟基与水分子形成氢键实现水溶，没有熔点，受热先软化、再分解。玻璃化温度约75～85℃，软化区间160～190℃，逐渐发黏、变黄，热分解起始温度200℃左右，200～280℃分子内脱水，生成乙醛、乙酸、巴豆醛等VOC，大于300℃主链断裂，深度裂解。常温稀碱稳定；高温浓碱会加速降解、脱乙酰基；耐弱酸稳定，浓酸、高温酸性环境下发生脱水、碳化；耐油脂、烃类溶剂。
分散剂
分散剂的作用是使用润湿分散剂减少完成分散过程所需要的时间和能量，缩短分散时间，提高光泽，提高着色力和遮盖力，改善展色性和调色性，防止浮色发花，防止絮凝，防止沉降。本项目使用的分散剂组合物的质量组成是：阳离子型含氮有机化合物分散液，0.15％～0.25％；增稠剂：0.1％；醇类或酯类消泡剂，0.05％～0.21％；其余为去离子水。
消泡剂
本项目使用的消泡剂是一种由20%的聚二甲基硅氧烷、硬脂酸10%、二氧化硅10%以及60%水组成的溶液。

6.物料平衡

表2-7  项目物料平衡一览表
投入（t/a）
产出（t/a）
玻璃纤维短切丝

125
玻璃纤维毡

100
聚乙烯醇胶粘剂
25
废气产生0.017t/a
有组织排放

0.0085
分散剂
0.05
无组织排放

0.0026
消泡剂
0.05
收集处理

0.0059
纯水
500
蒸发损耗水
66.5
/
/
搅拌、分散废水
433
/
/
废边角料及不合格品
49.819
/
/
栅渣及沉渣

0.764
合计

650.1
合计
650.1
三、公用工程

1.供电
项目用电由市政供电系统供给，可满足生产、生活需求。

2.供水
项目供水由市政供水管网供给。项目运营期用水主要为生活用水及生产用水。
（1）生活用水

项目劳动定员15人，年运行288天，厂区不提供食宿。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB 61/T 943-2020）要求及类比，本项目运营期员工生活用水量按70L/人•d计，用水量为1.05m3/d（302.4m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为0.84m3/d（241.92m3/a）。
（2）生产用水

①搅拌、分散用水
湿法毡生产过程中，纤维需要在水里分散，用过滤的方式将纤维抄起，再加胶粘剂，通过烘干制成最终的产品。根据建设单位提供资料，每使用1kg纤维需要消耗2.5kg的水，则搅拌、分散用水消耗用水量为500m3/a（1.736m3/d），该部分用水中约13.3%在固化工序蒸发损耗，即66.5m3/a（0.23m3/d）蒸发损耗，0.5m3/a（0.002m3/d）进入产品，其余部分（433m3/a（1.504m3/d））在成型工序被脱水系统抽出，进入车间污水处理设施处理后排至园区化粪池。
②设备清洗用水
项目每天生产结束均会对设备进行清洗，项目用水冲洗后再用洁净抹布擦拭，根据建设单位提供资料，用水量0.5m3/d，设备清洗用水量为144m3/a，废水排放系数按0.8计，则设备清洗废水排放量约为0.4m3/d，115.2m3/a。
③地面清洗用水
根据项目生产管理要求，项目每天必须对车间地面清洗，本项目采用拖把清理地面，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB 61/T 943-2020）规定及类比，车间地面清洗用水按照0.1L/m2•d计，项目生产车间总面积共2840m2，则地面清洁用水量为0.284m3/d（81.792m3/a），车间地面清洗废水产生量按用水量的90%计算，则地面清洗废水产生量约为0.256m3/d（73.613m3/a）。
④纯水制备
项目搅拌、分散及设备清洗用水均使用纯水，项目车间内配套建设一套纯水制备设备，采用二级反渗透处理工艺，制水效率为70%，经计算，本项目生产共使用纯水644t/a，则新鲜水用量为920t/a，浓水产生量为276t/a。项目浓水可用于地面清洗，剩余部分排至车间污水处理设施处理后排至园区化粪池。
3.排水
项目运营期生产废水排至车间污水处理设施处理后与生活污水一起排至园区化粪池，由宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂。
项目水平衡一览表见表2-8。项目水平衡图见图2-1。
表2-8  项目水平衡一览表

序号

名称

水源
用水量
损耗量

废水产生量

去向/处理途径

m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
1

生产用水

搅拌、分散

纯水
1.736
500
0.232
67
1.504
433
进入车间污水处理设施处理后排至园区化粪池
2
设备清洗
纯水

0.5
144
0.1
28.8
0.4
115.2
3
地面清洗
浓水

0.284
81.792
0.028
8.179
0.256
73.613
4
纯水制备

新鲜水

3.194
920
2.52
725.792
0.674
194.208
5
职工生活

生活用水

新鲜水
1.05
302.4
0.21
60.48
0.84
241.92
排入园区化粪池处理

合计

新鲜水
4.244
1222.4
2.73
786.272
1.514
436.128
/

纯水
2.236
644
0.332
95.8
1.904
548.2
/
纯水制备产生的浓水
0.284
81.792
0.028
8.179
0.256
73.613
/
总计
6.764
1948.192
3.09
890.251
3.474
1057.941
/
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图2-1  项目水平衡图（m3/d）
四、劳动定员及工作制度

劳动定员：项目新增劳动定员15人，厂区不提供食宿。

工作制度：项目年工作288天，每天工作8小时，单班制。

五、项目平面布置合理性

项目进出口位于车间东侧，车间内各生产设备由北向南根据生产工艺依次顺向布设，原料区位于车间北侧，成品区位于车间南侧。项目各功能分区明确，生产区的布置考虑了工艺流程与物料运输方向，进行物料顺向布置。项目废气治理设施及排气筒设置于厂房东侧。项目运营期产生的废气、废水、噪声及固废在采取相应环保治理设施处理后可达标排放，对外环境影响较小。

综上所述，从环保角度分析，项目平面布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节

本项目租赁已建成厂房进行建设，项目施工期仅为设备的调试及安装，施工期主要污染为设备调试运行过程中产生的机械噪声和设备安装时产生的少量包装固体废弃物。本项目施工工艺流程及产污环节见图2-2。
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图2-2  项目施工工艺流程及产污环节图

二、运营期工艺流程及产污环节

项目运营期生产工艺流程及产污环节见图2-3。
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图2-3  运营期生产工艺流程及产污环节图
工艺流程及产污环节说明：

称量：项目通过人工采用电子秤对外购的玻璃纤维短切丝原料按生产比例进行称量，称量后通过皮带输送至搅拌机。
（2）搅拌、分散：按照既定的配比将短切纤维原料与纯水、化学助剂等投入搅拌机内制备纤维浆料，在搅拌器的作用下进行充分均匀地分散，原料经高速搅拌制成均匀的纤维悬浮浆料，工作过程中搅拌罐加盖密闭，制备好的浆料由喂料泵通过密闭管道输送至匀浆机内，匀浆机内设置纯水循环，达到进一步降低料液浓度，均匀分布溶质的目的，待浆液达到一定浓度满足生产参数后由循环泵通过密闭管道送至成型机的流浆箱内。该过程会产生设备运行噪声。
（3）成型：进入流浆箱的料液，依据产品的克重调整料液在成型机网带上输送的流速，纤维被沉淀在网带上，水通过网带间隙被脱水箱吸走，而纤维沉积于网带上形成毡坯。料液中纤维的浓度，水的含量和传送带的速度决定了每平方米纤维的数量。水的含量可由网带的速度调节，多余的水分通过脱水系统抽出，脱水箱安装在薄毡网前成型区域之后，用于控制调整无纺薄毡中的含水量。在成型带上的纤维所含的水通常比要求的高，通过附加的脱水箱控制湿毡中的含水量。该过程会产生设备噪声。
（4）固化：成型后的玻纤薄毡通过传输带自动传送入固化炉内烘干固化，固化工序采用自动控制系统，烘干温度约180℃，固化炉燃料为天然气，天然气通过燃烧机产生的热空气作为热源进行热交换，加热使丝内水分蒸发，聚乙烯醇粘接剂得到热熔固化。此过程产生设备运行噪声及天然气燃烧废气，另外粘接剂中的单体挥发会产生挥发废气。

（5）切割缠绕：已经固化的玻璃纤维薄毡经过人工观察检验产品性能，同时对边角进行修剪，修剪后的薄毡进入卷绕机进行缠绕，当缠绕至产品所需长度时进行横切。
（6）包装待售：分切好的玻璃纤维毡使用打包机包装，入库待售。
三、产污环节汇总

本项目主要产污环节见下表：

表2-9  项目主要产污环节一览表
时段

污染类别

产污环节

污染物名称

运营期

废气

固化
非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
废水

职工生活

COD、BOD5、NH3-N、SS、pH、总磷、总氮
生产废水

COD、BOD5、NH3-N、SS、pH
噪声

设备运行

噪声

固体废物

切割缠绕
废边角料
原料包装
废包装物
纯水制备
废过滤材料
废气治理
废活性炭
设备维护保养
废机油、废油桶
员工生活
生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园，项目租赁已建成厂房进行生产，项目为新建项目，根据现场踏勘，项目地为空置厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.空气环境质量现状
（1）基本污染物

根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。评价区域环境空气常规监测因子引用《宝鸡市2025年1-12月份各县（区）空气质量状况统计表》中陈仓区监测数据，分析项目所在地的大气环境质量现状。监测结果如下表3-1。

表3-1  2025年陈仓区空气质量情况统计表
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率%

达标

情况

PM2.5

年平均质量浓度

35.2
30
117.3
超标
PM10
年平均质量浓度

61
60
101.7
超标
SO2
年平均质量浓度

17
60
28.33
达标

NO2

年平均质量浓度

27
40
67.50

达标

CO

第95百分位24小时平均值浓度

1000

4000
25.00

达标

O3

第90百分位数日最大8小时平均质量浓度

148
160
92.50

达标
根据上述统计结果可知，陈仓区环境空气基本污染物中PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准要求，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度及O3第90百分位数浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准要求。项目所在区域为不达标区。
（2）其他污染物
为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP、氮氧化物现状，按照《建设项目环境 影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”。

本次评价污染物（TSP）环境质量现状引用陕西特瑞智检测技术服务有限公司于2024年5月23日至5月25日对陕西玖宸钛工贸有限公司《玖宸钛表面处理生产线建设项目》中TSP、氮氧化物的现状监测数据（位于项目地东南侧，距离约3664m，引用符合要求）。
表3-2   污染物环境质量现状监测结果   单位：μg/m3
引用监测点位

监测日期

评价标准

监测浓度范围

最大浓度占标率

达标情况

E:107°26'58.90"

N:34°18'36.56"
TSP
2024.5.23

300

178~187
62%
达标

2024.5.24

2024.5.25

氮氧化物

2024.5.23

250
0.015~0.028
0.01%

达标

2024.5.24

2024.5.25

根据监测结果，该区域环境空气TSP24小时平均值及NOX1小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值要求。
2.地表水环境质量现状

项目所在地地表水为渭河，本次环评渭河水质引用宝鸡市生态环境局《宝鸡市生态环境质量报告书（2024年）》中虢镇桥断面（上游）和魏家堡断面（下游）监测数据进行地表水现状评价。详见下表。

表3-3  地表水质量现状监测结果  单位：mg/L
监测断面

溶解氧

高锰酸盐指数
BOD5
氨氮

COD
总磷

pH

虢镇桥断面
9.5

2.6

1.7

0.46

14.3

0.074

8.4

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

Ⅳ类标准
≥3
≤10

≤6

≤1.5

≤30

≤0.3

6~9

魏家堡断面
9.3

3.6

1.8

0.42

25.0
0.102

8

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

Ⅲ类标准
≥5
≤6
≤4
≤1.0
≤20
≤0.2
6~9

根据监测结果可知，魏家堡断面COD年均值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准，其余各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准；虢镇桥断面各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准。
3.声环境质量现状

本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目可不进行声环境敏感点环境质量现状监测与评价。

4.地下水、土壤环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目为玻璃纤维及制品制造，项目原料、各污染物中不含对土壤及地下水危害较大的Ⅰ类重金属及其他污染因子。根据污染物分布特点，项目采取分区防渗措施后可以有效保证污染物不进入地下水及土壤环境。因此，本项目不进行地下水及土壤环境质量现状分析。

	环境

保护

目标
	1.大气环境：经现场踏勘，项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。

2.声环境：经现场踏勘，项目周边50米范围内不存在声环境保护目标。
3.地下水环境：经调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境：经现场踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

①《陕西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中要求颗粒物、NOX及SO2排放浓度分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。
根据《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》《陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》等文件要求，新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。本项目国民经济行业类别属于C3061 玻璃纤维及制品制造，属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“十九、玻璃”行业－玻璃纤维企业。根据其中玻璃纤维企业绩效分级指标A级企业绩效指标，PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15mg/m3、50mg/m3、130mg/m3。本项目从严执行，项目工业炉窑大气污染物排放标准如下。
表3-4  工业炉窑大气污染物排放标准

执行标准

污染物

最高允许排放浓度

《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）

颗粒物
15mg/m3
SO2
50mg/m3
NOX
130mg/m3
②固化工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9中相关标准。
表3-5  非甲烷总烃大气污染物排放标准
执行标准

项目
最高允许排放浓度（mg/m3）
单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

非甲烷总烃
60
0.3
周界外浓度最高点

4.0
③厂区内监控点无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内无组织特别排放限值，具体见下表。
表3-6  厂区内非甲烷总烃排放最高允许浓度

污染物

特别排放限值mg/m3
限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置

监控点

20

监控点处任意一次浓度值

2.废水
项目生产废水经厂区一体化污水处理设施处理后排至园区化粪池，与生活污水一起由宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂。
进入宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂）或管网的污水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级限值要求。
表3-7  污水排放标准（摘录）  单位：mg/L（pH除外）

标准

污染物

pH

BOD5
SS

COD
氨氮

TN
TP
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

6～9

300

400

500
--
--
--
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

--
--
--
--
45

70
8
3.噪声
①施工期
施工期场界噪声排放限值执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见表3-8。

表3-8  《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）单位dB（A）

昼间

夜间

70

55

②运营期
本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园，根据《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市声环境功能区调整划分方案的通知》（宝政办发〔2020〕2号）及关于《宝鸡市声环境功能区划分情况评估报告》的解释说明，项目位于陈仓科技工业园3类声环境功能区，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。详见表3-9。

表3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录）
监测点

执行标准

级别

单位

标准限值
昼间

夜间

厂界四周
《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类
dB(A)
65
55
4.固废
本项目固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定要求。

一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬散、防流失等环境保护要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物识别标志根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关规定进行设置。

	总量

控制

指标
	根据“十四五”节能减排综合工作方案实施期间国家对VOCs、NOx、COD、NH3-N，4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

根据本项目特点，本项目废气污染物VOCs排放量为0.0111t/a，NOx排放量为0.02t/a，废水污染物氨氮排放量为0.0098t/a。根据生态环境部发布的《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》“8.优化总量指标管理”中“在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理”。本项目VOCs及NOx排放量均小于0.1t/a，氨氮小于0.01吨。因此，项目免于购买总量。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目租赁已建成厂房购置相关设备进行建设。根据项目特点，项目施工期主要为设备安装和调试，施工期主要污染为设备调试运行过程中产生的机械噪声和设备安装时产生的少量包装固体废弃物。
一、噪声

本项目噪声主要来源于设备装卸及调试等产生的偶发性噪声，其噪声值在70～85dB（A）之间。该噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。现就施工期噪声控制提出以下措施：

施工期间向周围排放噪声严格按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行控制；
施工期间严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；

合理安排设备调试时间，尽可能避开夜间及昼间午休时间动用高噪声设备。

采取上述措施后，项目施工噪声可得到有效控制，施工期设备安装和调试噪声会随着施工期的结束而结束，对周围声环境的影响较小。

二、固废

项目设备安装时会产生少量的废弃包装物，包装垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理，不会对周边环境产生明显影响。

项目施工期对环境的影响随施工期的结束而消失。在采取上述污染防治措施后，项目施工期对环境的影响在可接受范围内。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

项目运行期产生的废气主要为原料固化废气及天然气燃烧废气。
1.污染物排放汇总
本项目运营期污染物产排情况见下表4-1。

表4-1  项目运营期污染物产排情况一览表
产污环节

固化

固化炉天然气燃烧
污染物种类

非甲烷总烃
颗粒物
SO2
NOX
污染物产生量（t/a）

0.017
0.0004
0.00576
0.02
排放形式

有组织
无组织
有组织
有组织
有组织
治理设施

名称

二级活性炭吸附装置

处理能力

10000m3/h
收集效率

85%
/

去除效率

41%
/

是否可行

技术

是

/
污染物排放浓度（mg/m3）

2.0
/
1.3
18.57
65
污染物排放速率（kg/h）

0.015
0.0045
0.0007
0.01
0.035
污染物排放量（t/a）

0.0085
0.0026
0.0004
0.00576
0.02
排放口基本情况
编号

DA001
名称

固化工序废气排放口

类型

一般排放口

地理坐标

E:107.444227°

N:34.3440962°

高度（m）

15
排气筒内径（m）
0.3
温度（℃）
70
排放标准（mg/m3）

60
4.0
15
50
130
是否达标

是

是
是
是
是
2.源强核算

项目废气主要为固化工序挥发性有机物挥发产生的有机废气及天然气燃烧废气
（1）挥发性有机物挥发废气
项目生产工序使用聚乙烯醇水化纤维作为胶粘剂，聚乙烯醇水化纤维分解的温度在200℃以上，项目固化烘干工序加热至180℃时，聚乙烯醇会软化，其中的部分挥发性有机物在高温下会挥发。
聚乙烯醇水化纤维主体原料为聚乙烯醇（PVAL），执行标准GB/T 12010系列。标准规定PVA树脂105℃挥发分≤5.0%，挥发分为吸附水分与微量挥发性有机物总和，水分采用GB/T 6283卡尔费休法测定，总挥发分扣除水分得到物料原生总挥发性有机物（TVOC）。根据高校TG-FTIR热分析文献、高分子材料第三方检测长期实测数据：聚乙烯醇树脂原生TVOC区间50～800mg/kg，原生挥发性组分主要为微量醋酸乙烯单体、游离乙酸及纺丝油剂。

本次环评参考上述标准及文献，聚乙烯醇树脂中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）按最大量800mg/kg计进行评价。根据建设单位提供检验检测报告，项目所用聚乙烯醇胶粘剂中聚乙烯醇最大含量为85%，项目聚乙烯醇胶粘剂使用量为25t/a，则项目非甲烷总烃产生量为0.017t/a。项目年运行288天，固化炉每天实际有效运行时间为2小时，项目拟在固化炉出口设置集气罩收集废气后送至二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，集气罩废气收集效率为85%。

集气罩控制点的控制风速按照《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（WS/T757-2016）进行设计，即控制点风速≤0.4m/s。集气罩的排气量计算依据《大气污染控制工程》相关要求进行计算，具体如下：
Q=A*V*3600

其中：Q--排气量m3/s；

A--密闭罩的截面积，m2；

V--垂直于密闭罩截面的平均风速，m/s。

本项目在固化炉出口设置集气罩，截面积为5.25m2，垂直于集气罩截面的平均风速取0.4m/s。经计算，项目采用的集气罩所需的风量Q为7560m3/h，考虑到实际生产过程中存在风量损耗，本项目设计配备风机风量10000m3/h。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），二级活性炭吸附处理效率取41%。本项目挥发性有机物产排情况如下。
表4-2  本项目挥发性有机物产排情况一览表
污染源

污染物

产生量

（t/a）

处理措施

排放形式
排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

固化
非甲烷总烃
0.017
集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）

有组织
0.0085
2.0
0.015
无组织
0.0026
/

0.0045
项目年产玻璃纤维毡100t/a，单位产品非甲烷总烃排放量为0.085kg/t产品，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。
（2）天然气燃烧废气

项目固化工序设置固化炉进行固化干燥，固化炉燃料为天然气，天然气燃烧会产生颗粒物、二氧化硫及氮氧化物废气污染物。

根据建设单位提供资料，项目固化炉配备燃烧器耗气量为50m3/h，项目年运行288天，固化炉每天实际有效运行时间为2小时，则固化工序天然气燃料年耗量约28800m3/a。

本次环评参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）推荐的产污系数法核算本项目固化炉天然气燃料燃烧产生的污染物，核算方法如下：
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式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t；

R—核算时段内燃料耗量，t或万m3；

βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，取值可参考全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）中相应行业产污系数。本次取值参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－燃气工业锅炉”相关推荐计算参数，烟尘的产生量参照《社会区域类环境影响评价》表4-12中油、气燃料的污染物排污系数（0.14kg烟尘/万m3天然气）；

η—污染物的脱除效率，%。

因此，本项目固化炉天然气燃料燃烧污染物排放源强，见表4-3。
表4-3  固化炉天然气燃料燃烧废气产污系数一览表
产品名称

燃料名称

工艺名称

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其他

天然气

室燃炉

烟气量

Nm3/万m3－燃料

107753

颗粒物

kg/万m3－燃料

0.14
SO2
kg/万m3－燃料

0.02S

NOX
kg/万m3－燃料

6.98
备注：含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，根据《GB17820-2018 天然气》二类天然气中硫分含量总硫≤100mg/m3，本次环评S取值为100mg/m3
本项目固化炉燃料燃烧废气经15m高排气筒排放，本项目固化炉天然气燃料燃烧废气产排情况见表4-4。

表4-4  固化炉天然气燃料燃烧废气产排情况一览表

项目

烟气产生量（Nm3/a）

污染物

处理措施

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放形式

固化炉
31.033万

颗粒物

15m高排气筒（DA001）
0.0004
1.3
0.0007
有组织

SO2
0.00576
18.57
0.01
NOX
0.02
65
0.035
3.达标排放情况

（1）挥发性有机物挥发废气
项目生产工序使用聚乙烯醇水化纤维作为胶粘剂，项目固化烘干工序其中的部分挥发性有机物会挥发。经计算，非甲烷总烃排放浓度为2.0mg/m3，单位产品排放量为0.085kg/t产品，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准要求，对周围大气环境影响较小。
（2）燃料燃烧废气

本项目固化炉天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA001）排放。经计算，燃料燃烧废气颗粒物排放浓度为1.3mg/m3，SO2排放浓度为18.57mg/m3，NOx排放浓度为65mg/m3，满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃纤维企业绩效分级指标A级企业绩效指标规定的排放要求，项目燃料燃烧废气排放对周围大气环境影响较小。

4.项目废气污染物治理措施可行性分析
本项目属于玻璃纤维及制品制造业，无相关排污许可技术规范，根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（公告2013年第31号）》：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
本项目固化过程中会产生非甲烷总烃，产生的非甲烷总烃通过二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒有组织排放，项目废气治理设施可满足相关技术政策要求，且项目废气治理技术不属于2025年《国家污染防治技术指导目录》中的低效类技术。项目废气治理措施合理可行。
5.环境影响分析

项目位于二类环境空气质量功能区，根据调查项目周边500m范围内无大气环境保护目标，项目废气污染物主要为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，项目运营期产生的废气污染物经相应的污染治理措施处理后可满足相应标准达标排放，项目废气排放对周围大气环境影响较小，不会改变环境功能区。
6.非正常排放
项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放30min对周围环境的影响，具体见下表。

表4-5  非正常情况污染物排放情况
废气污染源

固化

污染物种类

颗粒物
SO2
NOX
非甲烷总烃

非正常频次

1次/年

持续时间

30min
排放浓度mg/m3
1.3
18.57
65
2.5
排放速率kg/h

0.0007
0.01
0.035
0.025
非正常情况下，项目环保治理设施损坏，非甲烷总烃排放量、排放浓度较正常工况下明显增加，对环境空气影响程度增加。因此，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

7.废气自行监测要求

在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

项目运营后监测工作可由企业自身完成，企业如不具备工作条件，可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档，根据本项目运营期的环境污染特点与《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等相关规定要求，制定污染源监测计划表，见表4-6。
表4-6  运营期废气污染源监测内容及计划

污染源

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

废气

固化废气排气筒（DA001）
NOX
SO2、颗粒物
1次/半年
《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）玻璃纤维企业绩效分级指标A级企业绩效指标相关限值要求

非甲烷总烃
1次/半年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
厂界上风向1个点，下风向3个点

非甲烷总烃
1次/年
厂区内

非甲烷总烃
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

二、废水

项目运营期生产废水排至车间污水处理设施（调节池格栅过滤+稳定池+沉淀池＋斜筛过滤器）处理后与生活污水一起排至园区化粪池，由管委会统一拉运处理。
1.污染物源强核算

（1）污水水质分析

①生活污水：根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》中城镇生活源水污染物产生系数，生活污水中各污染物产生系数为：COD460mg/L、氨氮52.2mg/L、总氮71.2mg/L、总磷5.12mg/L。
②生产废水：《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及排污许可相关规范中均无玻璃纤维及制品制造行业废水水质源强核算系数，本次评价采用类比法。本次评价类比陕西美特拓达环保科技有限公司玻璃纤维高端湿法薄毡项目，该项目主要生产玻璃纤维湿法毡，主要原料为玻璃纤维短切丝、聚乙烯醇粘合剂，生产工艺为原料称量-搅拌-分散-成型-固化-切割缠绕，项目生产废水主要为配料搅拌、分散废水、设备清洗废水及车间地面清洗废水，生产废水治理设施为一体化污水处理设施（调节池格栅过滤+稳定池+沉淀池＋斜筛过滤器）。
类比项目与本项目生产原料、工艺、产品及生产废水种类、废水治理设施工艺均相同，故类比可行，根据《陕西美特拓达环保科技有限公司玻璃纤维高端湿法薄毡项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测数据及项目例行监测（秦景蓝监[综合]字〔2025〕133号）数据，经处理后的废水中各污染物源强如下：COD41mg/L、悬浮物14mg/L、氨氮0.355mg/L、BOD12.1mg/L。
（2）污染物产排情况
表4-7  项目污水水质及排放情况一览表
污水量t/a

污染物

排放浓度mg/L

排放量t/a

治理措施
处理后浓度mg/L
处理后排放量t/a
排放去向

生活污水（241.92）
COD

460
0.1113
化粪池
391
0.0946 
由陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂
BOD5
350
0.0847
298
0.0721 
SS

360
0.0871
180
0.0435 
氨氮

52.2
0.0126
39.15
0.0095 
总氮

71.2
0.0172
60.5
0.0146 
总磷

5.12

0.0012
5.12
0.0012 
生产废水（816.021）

COD
410
0.3346
调节池格栅过滤+稳定池+沉淀池＋斜筛过滤器
41
0.0335 
BOD5
121
0.0987
12.1
0.0099 
SS
280
0.2285
14
0.0114 
氨氮
0.71
0.0006
0.355
0.0003 
合计（1057.941）

COD
422
0.4459
/
121.0
0.1281 
BOD5
174
0.1834
77.5
0.0820 
SS
298
0.3156
51.9
0.0549 
氨氮
12.5
0.0132
9.26
0.0098 
总氮
16.3
0.0172
13.8
0.0146 
总磷
1.13
0.0012
1.13
0.0012 
2.废水处理可行性分析

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

项目位于陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园区西富智能装备孵化园，西富智能装备孵化园内共设置有2座化粪池，1座4m3，1座18m3，西富智能装备孵化园内企业生产生活产生的废水均排至化粪池收集后由陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂处理。
1）生活污水

本项目排入生活污水产生量为0.84m3/d，园区内2座化粪池总容积为22m3。根据建设单位提供资料，目前园区内企业较少，主要为宝鸡康润达钛业有限公司及陕西亿润安邦金属有限公司，排至该化粪池生活污水最大约2m3/d，厂区化粪池可满足本项目生活污水的收集处理需求。项目排水量较小，污水水质简单，经化粪池预处理后可满足市政污水纳管要求。
2）生产废水

①污水处理工艺

项目生产废水主要为搅拌、分散废水、设备清洗废水、地面清洗废水及制备系统排污水，项目水质简单，主要含极少量的废气原料玻璃纤维丝及地面灰尘等，主要污染物为SS。项目厂区内设置废水处理设施，工艺为混凝+沉淀+过滤处理生产废水，处理能力为14m3/d，污水处理工艺如下：
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图4-1  项目污水处理工艺流程图
工艺处理说明：
A.调节池：前端设置格栅，截留污水中较大的漂浮物和悬浮固体，调节池利用其容积缓冲能力，将项目不同时段、不同工序、不同浓度的废水混合，达到均质均量的目的。
B.稳定池：针对水中难以自然沉降的胶体态污染物，通过投加絮凝剂（PAC、PAM）进行混凝、絮凝沉淀，破坏其分散稳定性，使其凝聚成较大的矾花，去除废水中的悬浮物。
C.沉淀池：经过稳定絮凝处理后的污水进入沉淀池，利用重力作用实现泥水分离，后方加斜筛过滤器，进行进一步过滤净化。
②污水处理可行性分析

本项目属于玻璃纤维及制品制造业，目前尚无相关污染物核算指南、排污许可申请与核发技术，参考《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业—平板玻璃》，排入城镇污水集中处理厂的原料车间冲洗废水、软化水制备系统排污水等生产废水推荐可行技术为混凝+沉淀或混凝+沉淀+过滤等组合处理技术，本项目废水处理工艺为混凝+沉淀+过滤，属于可行技术。

项目生产废水产生量2.834m3/d，项目厂区内设置废水处理设施处理能力为14m3/d，另外园区内设置化粪池容积共18m3，可满足项目生产废水的收集需求。

综上所述，项目生产废水收集处理措施合理可行。

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价
①宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂）
宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂）位于陈仓规划区的东南角，渭河以北，西宝高速以南55m处。污水处理厂区南边界距渭河大堤约200m。主要服务范围为陈仓区城区、市行政中心以东区域内的生活污水和工业废水，服务人口约15万人，服务面积18km2。

宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂）总处理规模5万m3/d。污水处理采用“粗细格栅+曝气沉砂池+初沉池+A2/O工艺+二沉池+高效沉淀池+砂滤池+接触消毒池+砂滤池+液氯消毒”工艺，出水水质满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中表1中A标准要求。
②陆港新城污水处理厂
陆港新城污水处理厂位于宝鸡市陈仓区陆港新城，近期土建规模2.5万m3/d，设备安装2.5万m3/d，配套建设污水管网14.56km，远期土建规模2.5万m3/d，设备安装2.5万m3/d，远期配套建设污水管网26.73km，设计总规模为5万m3/d。陆港新城污水处理厂采用“预处理+改良A2/O工艺+深床反硝化+紫外消毒”处理工艺，出水水质满足地表水准IV类标准和《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准的要求，最终排入渭河。
本项目所在区域目前未铺设污水管网，由园区管委会统一负责拉运至宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂），后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂。

项目废水水质简单，经化粪池预处理后各污染因子可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求，本项目生活、生产废水日最大排放水量共4.514m3/d，产生水量较小，不会对宝鸡市陈仓金信安水务有限公司（宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂）及陆港新城污水处理厂造成水量冲击，因此，项目废水处理措施可行。

综上所述，采取上述保障措施后，本项目污水对地表水体影响较小，污水处理措施在经济、技术角度上合理可行。
3.自行监测
本项目运行期废水监测要求见下表。
表4-8  运营期废水污染源监测计划

污染源

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标
废水

污水总排放口（DW001）
pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、TN、TP

1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

三、噪声

1.噪声源强

项目运营期产生的噪声主要为设备运行噪声，产噪设备主要为搅拌机、成型机、废气治理设施风机等。项目运营期间主要设备噪声源及源强见下表。
表4-9  项目主要噪声源强一览表

序号
名称
运行数量

（台/套）
单个噪声源dB(A)
声源特性
1

喂料泵
1
90
室内，固定声源

2

搅拌机
3
85
室内，固定声源
3

匀浆机
1
80
室内，固定声源
4

成型机
1
75
室内，固定声源
5
浸胶机
1
75
室内，固定声源
6
固化炉
1
75
室内，固定声源
7
卷绕机
1
75
室内，固定声源
8
分切机
1
75
室内，固定声源
9
打包机
1
75
室内，固定声源
10
水泵

2
90
室内，固定声源
11
废气治理设施风机
1
90
室内，固定声源
2.降噪措施

①重视设备选型，最大程度地选用运行噪声低的生产设备。

②对废气治理设施风机采用内嵌式安装，并加装隔声罩。
③合理进行平面布局，通过厂房隔声、距离衰减减小对外环境的影响。

④加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好运转状态。

⑤水泵设置于水下，管道软连接。
⑥合理安排工作时间。

采取以上措施后，各设备噪声消减量为10～20dB(A)，通过对项目声源的调查，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，本次环评将项目厂区中心处为坐标原点建立坐标系，本项目噪声污染源源强相关参数见下表。
表4-10  工业企业设备噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

建筑物外距离
声功率级/dB(A)

X

Y

Z

生产车间

喂料泵
90
合理布局，加强设备维护，厂房隔声，风机内嵌式安装并设置隔声罩
1.6
14.6
1.2
13.3
68
昼间

15

53
1

搅拌机
85
1.6
11.3
1.2
13.3
63
昼间

15

48
1

匀浆机
80
1.6
7.4
1.2
13.3
58
昼间

15

43
1

成型机
75
2.2
3.1
1.2
12.7
53
昼间

15

38
1

浸胶机
75
3.7
-1.1
1.2
11.2
54
昼间
15
39
1

固化炉
75
3.7
-4.7
1.2
11.2
54
昼间
15
39
1

卷绕机
75
3.7
-11.9
1.2
11.2
54
昼间
15
39
1

分切机
75
3.7
-13.1
1.0
11.2
54
昼间

15

39
1

打包机
75
3.7
-15.3
1.0
11.2
54
昼间
15

39
1

水泵
3.7
-12.2
-1.0
11.2
70
昼间
15
55
1

废气治理设施风机
90
6.6
-4.7
1.0
8.3
72
昼间
15

57
1

3.设备噪声环境影响分析
（1）预测模式
噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B工业噪声预测计算模型。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

1）室外声源

在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。

[image: image8.png]La()=La(ro)r-Aaw




式中：LA(r)——距声源r处的A 声级，dB(A）；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

2）室内声源

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。室内声源等效室外声源声功率级的等效步骤如下：
①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级Lp1：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/(1-α) ，S：为房间内表面面积，m2；α ：为平均吸声系数，本评价α取0.15；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出室内声源在室外产生的倍频带声压级或A声级Lp2；
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB；
      Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声功率级的隔声量，dB。
③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
     Lp2T（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。

④按室外声源的预测方法计算预测点处的A声级。
3）总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（2）预测结果
根据模式计算，项目厂界噪声预测结果如下表。
表4-11  噪声预测结果  单位：dB（A）

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧
3.2
14.9
1.2
昼间
48
65
达标
南侧
4.4
-17.2
1.2
昼间
41
65
达标
西侧
-12.1
1.6
1.2
昼间
43
65
达标
北侧
-5.9
2.9
1.2
昼间
46
65
达标
根据上述预测结果可知，项目夜间不生产，本项目厂界四周昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，项目运营期对周边环境影响较小。
4.噪声自行监测计划

表4-12  项目噪声监测计划

污染源
监测点位

监测项目

监测频次

控制指标

噪声

厂界四周边界外1m处
Leq(A)

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
四、固体废物

项目运营期固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。

1.产排情况

（1）一般工业固体废物

①废边角料及不合格品
项目称重、裁剪工序产生废边角料，人工观察检验过程中会产生不合格品。根据建设单位提供资料及物料平衡，本项目废边角料及不合格品产生量为50.583t/a，统一收集后定期外售物资回收单位。

②原料包装物

本项目原料玻璃纤维短切丝拆封会产生一定量的原料包装材料，主要为废包装袋（桶），属于一般固体废物，项目原料包装物产生量约为0.2t/a，收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售物资回收单位。
③废过滤材料
纯水制备设备采用二级反渗透处理工艺，制备过程中会产生废过滤材料，产生量为0.1t/a，过滤材料由更换厂家带走处理。
④栅渣及沉渣
项目设置污水处理设施，处理工艺为混凝+沉淀+过滤，运营过程中会产生一定的栅渣及沉渣，栅渣产生量约0.625t/a，主要为废弃玻璃丝原料。
本次环评参考《排污许可证申请与核发技术规范水处理》（HJ 978-2018）中推荐的“污泥实际排放量核算方法—公式（15）”核定本项目沉渣。
沉渣产生量核定公式：[image: image14.jpg]



E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；

Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按估算进水水量计，本次环评取值816.021m3。
W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一，本次环评取值1。

综上所述，本项目污水处理产生的沉渣量为0.139t/a。
因此，项目栅渣及沉渣产生量为0.764t/a，主要为废弃玻璃丝原料，定期清理收集后外售处理。

（2）危险废物

①辅料包装物
本项目辅料聚乙烯醇胶粘剂、分散剂等化学助剂使用会产生一定量的辅料包装材料，主要为废包装瓶，总产生量约为0.01t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），辅料包装物属于“HW49其他废物中非特定行业900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”。辅料包装物收集后妥善暂存于危险废物贮存设施，定期交由有资质单位安全处置。
②废活性炭

本项目拟设置二级活性炭箱处理收集的有机废气，为保证活性炭的吸附效率，建设单位使用碘值大于800的蜂窝状活性炭，并定期进行更换。考虑活性炭的劣化，活性炭的设计有效吸附量为0.3kg/kg活性炭。本项目有机废气治理所需活性炭为0.02t/a，更换产生的废活性炭属于危险废物，经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49其他废物”中的“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”。废活性炭收集后妥善暂存于危险废物贮存设施，定期交由有资质单位安全处置。
③废机油及废油桶。
本项目设备运行需定期保养维护，每年更换一次设备里的机油，产生的废机油及废油桶约0.05t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废机油及废油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。废机油、废油桶收集后妥善暂存于危险废物贮存设施，定期交由有资质单位安全处置。
（3）生活垃圾
员工日常生活会产生一定量的生活垃圾，项目劳动定员15人，每人产生的生活垃圾按0.44kg/d计，则本项目产生的生活垃圾为6.6kg/d，1.9t/a。生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理。

本项目固体废物产生量见表4-13。
表4-13  项目固体废物产生情况一览表

序号

名称

产生环节

物理形态

属性

废物代码

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向
利用或处置量（t/a）

（一）

一般固体废物

1
废边角料及不合格品
称重、裁剪
固态
一般固废
SW17

900-011-S17
50.583
一般固废暂存区

外售物资回收单位

50.583
2
原料包装物
原料包装
固态
一般固废
SW17

900-003-S17
0.2
一般固废暂存区
外售物资回收单位
0.2
3
废过滤材料

纯水制备
固态

一般固废

SW59

900-009-S59
0.1
/
厂家回收

0.1
4
栅渣及沉渣
污水处理

固态
一般固废
SW17

900-011-S17
0.764
污水处理设施

外售
0.764
（二）

危险废物

1
辅料包装物
辅料包装
固态
危险废物
HW49

900-041-49
0.01
危险废物贮存设施
有资质单位处置
0.01
2
废活性炭

废气治理

固态

危险废物
HW49

900-039-49

0.02
危险废物贮存设施
有资质单位处置
0.02
3
废机油及废油桶

设备维护、保养

液态、固态

危险废物

HW08

900-249-08

0.05

危险废物贮存设施

有资质单位处置

0.05
（三）
生活垃圾

1

生活垃圾
职工生活办公
固态
生活垃圾
SW64

900-099-S64
1.9
收集桶
环卫部门清运处理
1.9
2.固体废物环境管理要求

1）一般工业固体废物
本项目一般工业固体废物主要为废边角料、原料包装物及废过滤材料。废边角料及原料包装物在一般固废暂存区暂存后外售物资回收单位，废过滤材料由厂家更换后直接带走，不在厂内暂存。建设单位在车间内南侧新建一般固废暂存处一处，占地面积20m2，一般固体废物收集后暂存于一般固废暂存区。本环评要求：

A.一般工业固体废物暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬散、防流失等环境保护要求；必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

B.项目一般工业固体废物均为固态，应分类收集、储存，不能混存，炉渣、收尘灰、废钢丸分别设置专用容器进行收集。

C.建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
2）危险废物

项目危险废物经危险废物贮存设施暂存后，交由有资质单位进行处理。项目计划根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求，在项目地新建危废贮存设施一间，占地面积8m2，可满足项目暂存需求。结合本项目情况，危险废物的暂存应着重注意以下几点：

A.总体要求：

①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

②贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物鉴别标志。
③贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
B.贮存设施污染控制要求

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物质迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②本项目液态危险废物盛装于专门的收集桶中，下部设置围堰；各危险废物应分别设置容器进行分类收集，各危险废物分区贮存，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。项目危险废物贮存设施地面应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤贮存设施应采取技术和管理措施，防止无关人员进入。
在本项目验收投入试运行并进行竣工验收时必须提供与具有危险废物处理资质的单位签订的危废处理协议。
3）生活垃圾

本项目厂区设生活垃圾收集桶，生活垃圾分类集中收集后，及时清运，定期交由当地环卫部门清运。

综上所述：本项目运营期产生的固废种类简单，去向明确，处置合理，体现了固体废物减量化、资源化、无害化的处理原则，按照上述措施可有效地防止固体废弃物的逸散和对环境的二次污染，因此对周围环境影响很小。
五、地下水环境影响分析

污染源、污染物类型

本项目为玻璃纤维及制品制造，项目地下水污染源为废水处理设施（污染物为COD、SS）、库房及危险废物贮存设施（污染物为石油类）。
（2）污染途径
污染物渗漏进入地下水环境。项目采取相应防控措施，正常情况下可以有效保证污染物不进入地下水环境。
（3）防控措施
项目运营期生产废水主要污染物为COD、SS、石油类，项目污水处理设施及生产车间均进行防渗处理可以有效保证污染物不进入地下水环境；危险废物分类暂存于危险废物贮存设施内，定期交由有资质单位处置，项目不同危险废物置于各自不同的容器中；原料机油桶放置在库房设置专门存放区域，可以有效保证污染物不进入地下水环境。项目无地下水污染途径，不会对地下水环境造成影响。
（4）跟踪监测要求
本项目不存在地下水污染途径，无需设置跟踪监测要求。
六、土壤环境影响分析

（1）污染源、污染物类型

项目土壤大气沉降污染源为固化炉，污染物类型为废气污染物，污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
项目土壤垂直入渗污染源为库房及危险废物贮存设施，污染物为机油及废机油。
（2）污染途径
项目污染物机油及废机油垂直入渗进入土壤。项目采取相应防控措施，正常情况下可以有效保证污染物不进入土壤环境。
（3）防控措施

本项目运营期间固化炉燃料燃烧会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物，本项目固化炉设置于生产车间内，废气设置专用排气筒有组织排放，项目废气中不含对土壤危害较大的Ⅰ类重金属及其他土壤污染因子，且项目大气污染物大多会沉降在园区内，项目园区道路进行硬化处理，可以有效保证污染物不进入土壤环境。
项目原料库房机油采用专用桶盛装，库房进行防渗处理；项目废机油经收集桶收集后交由有资质单位处理，项目对收集桶周边设置围堰，对危险废物贮存设施地面进行重点防渗处理，可以有效保证污染物不进入土壤环境。
因此，在采取措施后，项目建设对土壤环境影响较小。

（4）跟踪监测要求

综上所述，本项目对可能产生土壤环境污染影响的各项途径均进行有效预防，在加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物污染土壤环境，项目运营期可不设置跟踪监测要求。
七、环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险和有害因素，对项目运行期间可能发生的突发事件，引起有毒有害物质的泄漏，所造成的人身安全与环境损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，经济损失和环境影响程度达到最小。

（1）风险调查

①风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要原辅材料、中间产品、最终产品、污染物中涉及的风险物质为厂内燃气管道内的天然气（主要成分为甲烷）、原料机油及污染物废机油。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质，同时根据本项目工程分析，本项目涉及危险物质危险性判定如下：
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q = q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

项目天然气由市政供气管网供给，不在厂内储存天然气，厂区内设置120m长的DN100管道接至生产车间，经计算，厂内天然气管道内天然气最大存在量约为120×3.14×0.05×0.05×0.7033=0.663kg。本项目环境风险潜势判别结果见表4-14。
表4-14  本项目风险物质的最大储存量和临界量

危险单元

危化品名称
最大存在量（t）
临界量Qn（t）
qn/Qn
燃气管道

天然气（甲烷）

0.000663
10
0.0000663
库房
机油
0.2
2500
0.00008
危险废物贮存设施
废机油
0.01
2500
0.000004
合计

0.0001503
经计算，企业风险物质与其临界量比值Q＜1。

②生产设施风险识别

根据项目建设内容及工艺，项目运营期可能出现环境风险的主要装置见表4-15。

表4-15  项目主要环境风险装置表
序号

装置

风险因素

1

天然气管道

燃气泄漏，发生火灾
2
库房
机油泄漏，遇明火发生火灾
3
危险废物贮存设施
废油泄漏，遇明火发生火灾
（2）环境风险防范措施

1）天然气泄漏事故防范措施
①固化炉安装可燃气体报警装置，建立安全管理制度，建设单位应加强管理，加强设备维护，合理安排停炉检修；

②选用优质管道和接头，加强管道检修维护，降低管道泄漏的可能性。
2）危险废物贮存设施及库房风险防范措施

A.危险废物贮存设施
①危险废物贮存设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）的要求规范建设，并做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。暂存间内还应配备干粉灭火器、惰性吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。

②危险废物贮存设施内各种危险废物要有单独的贮存容器，并贴上标签；容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。

③危险废物贮存设施还应按照要求设置导流沟等措施，危险废物在事故状态下可通过导流沟进入暂存池收集；各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生较大影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。

B.库房

①库房设置机油单独储存区域，对地面进行防渗处理。

②库房机油储存区域地面设置不低于0.3m的围堰。

③严禁在库房携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其它危险物品进入厂区。
3）突发环境事件风险防范措施

①严禁在生产区吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其他危险物品进入厂区；

②建立企业环境风险应急机制，加大巡检力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。项目区应配备灭火器等应急器材；

③加强对厂区的监管。
（3）应急预案

①编制安全管理制度和安全操作规程；

②制定岗位安全应急处置卡，说明厂内的突发环境事件岗位应急处置措施；

③加强对员工的安全教育培训；

④对灭火器材、消火栓以及机械设备定期进行安全检查；

⑤将安全操作规程上墙公开，以便随时提醒现场作业人员，避免错误或违章操作事件的发生。
（4）环境风险评价结论

本项目潜在的危害较大的环境风险事故为：天然气泄漏。项目天然气通过管道输送至固化炉使用，不在厂区内暂存。项目风险物质使用量较小，建设单位制定完善安全管理、降低风险规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面采取成熟的降低事故风险的经验和措施。在落实各项措施的前提下，项目安全性将得到有效保证，环境风险事故发生概率较小，环境风险属可接受水平。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	固化（DA001）
	非甲烷总烃
	二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	15m排气筒（DA001）
	《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）玻璃纤维企业绩效分级指标A级企业绩效指标相关限值要求

	地表水环境
	员工生活
	COD、BOD、SS、氨氮、TN、TP
	项目生产废水经厂区一体化污水处理设施处理后排至园区化粪池，与生活污水一起由宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会统一拉运至宝鸡市陈仓区虢镇污水处理厂处理，后期经市政污水管网排放至陆港新城污水处理厂。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

	
	生产废水（搅拌分散、设备清洗、地面清洗）
	COD、BOD、SS、氨氮
	
	

	声环境
	设备运行
	70dB（A）~85dB（A）
	合理布局，加强设备维护，通过建筑物隔挡，距离衰减等降噪
	《工业企业厂界

环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废边角料及原料包装物在一般固废暂存区暂存后外售物资回收单位，废过滤材料由厂家更换后直接带走；危险废物设置危险废物贮存设施妥善暂存后交由有资质单位处置；生活垃圾设垃圾桶收集后定期交由环卫部门清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗措施，项目危废贮存设施进行重点防渗，车间内其他区域进行一般防渗。

	生态保护措施
	根据现场踏勘，本项目周围无特殊敏感区域，无珍稀动植物资源。厂区所在地自然植被分布面积较少；项目厂区加大绿化面积，减少水土流失，项目建设对生态环境影响较小。

	环境风险

防范措施
	本项目风险物质与其临界量比值Q＜1，建设单位制定完善安全管理、降低风险规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面采取成熟的降低事故风险的经验和措施。在落实各项措施的前提下，项目安全性将得到有效保证，环境风险事故发生概率较小，环境风险属可接受水平。

	其他环境

管理要求
	一、环境管理

1.环境管理内容

企业环境保护工作由公司总经理全面负责。企业根据《中华人民共和国环境保护法》等相关要求制定环境管理制度。本环评对企业环境管理要求如下：

（1）加强运营期污染物环境管理。应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染防治设施并进行维护和管理。环保设施应优先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，处理、排放污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。

（2）加强运营期固体废物管理，一般工业固体废物的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定要求执行。

（3）本项目新增的废气排污口根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405—2024）建设规范的排污口、采样口及监测平台等。排污口标志按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB1556.2-1995）《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）中有关规定执行。废气采样孔及永久采样平台设置根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）有关规定执行。

（4）本项目废气排放口监测点位设置要求：

①应在废气排放口设置科学、规范，便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所。

②在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。

③监测断面应设置在规则的排气筒上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件；其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≧4倍烟道直径，其下游距离上述部件≧2倍烟道直径。排气筒出口处视为变径。

④在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要一般应≧80mm。手工监测孔应符合排气筒的密封要求，封闭形式宜优先参照HG/T21533、HG/T21534、HG/T21535设计为快开方式。采用盖板、管堵或管帽等封闭的，应在监测时便于开启。

⑤监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处。工作平台长度应≧2m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。距离坠落高度基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆。平台相应位置应设置防护装置，并在醒目处设置安全警告，禁止等标志牌。

（5）根据环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人。明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。

（6）环境管理台账记录保存

①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施：如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。

②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理：保存时间原则上不低于5年，危险废物管理台账不低于10年。

2.日常环境管理要求

（1）环境管理机构设置

环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排放污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位已建立健全的环境管理机构与职责，公司环境保护工作由公司总经理全面负责，设置有专门的环保管理人员，运营期环保管理人员应加强对项目环保设施的运行管理和污染预防。

（2）环境管理职责

①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。

②制定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。

③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。

④确保工业固体废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。

⑤执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。

⑥建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。

⑦明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，增强员工环保意识，确保实现持续改进。

⑧负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。

（3）环保投入费用保障计划

为了使污染治理措施能落到实处，评价要求：

①环保投资必须落实，专款专用；

②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行；

③竣工后，对各项环保设施进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。

二、环保投资

建设单位必须落实环保资金，切实用于项目环境污染治理，本项目总投资3000万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资22.61万元，占本项目总投资的0.75%，具体见表5-1。

表5-1  环保投资一览表
时段

内容

污染物

环保措施

投资

运营期

废气

固化废气
集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）
5.0
废水

生产废水

污水处理设施（调节池格栅过滤+稳定池+沉淀池＋斜筛过滤器）
3.0
噪声
设备噪声

选用低噪音设备，对高噪设备采取减振措施；合理规划作业时间，加强设备维护

0.5

固废

生活垃圾

生活垃圾收集桶
0.01
一般工业固体废物
一般固废暂存区（20m2）

0.1

危险废物
危废贮存设施（8m2）
2.0
环保管理

门禁系统

12.0

合计

22.61



六、结论
	从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.0111t/a
	
	0.0111t/a
	+0.0111t/a

	
	颗粒物
	
	
	
	0.0004t/a
	
	0.0004t/a
	+0.0004t/a

	
	二氧化硫
	
	
	
	0.00576t/a
	
	0.00576t/a
	+0.00576t/a

	
	氮氧化物
	
	
	
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	+0.02t/a

	废水
	COD
	
	
	
	0.1281t/a
	
	0.1281t/a
	+0.1281t/a

	
	氨氮
	
	
	
	0.0098t/a
	
	0.0098t/a
	+0.0098t/a

	一般工业固体废物
	废边角料及不合格品
	
	
	
	49.819t/a
	
	49.819t/a
	+49.819t/a

	
	原料包装物
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废过滤材料
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	栅渣及沉渣
	
	
	
	0.764t/a
	
	0.764t/a
	+0.764t/a

	危险废物
	辅料包装物
	
	
	
	0.01t/a
	
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废活性炭
	
	
	
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废机油及废油桶
	
	
	
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	+0.05t/a

	生活垃圾
	职工生活垃圾
	
	
	
	1.9t/a
	
	1.9t/a
	+1.9t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

《玻璃纤维湿法毡生产线项目》

环保绩效管理篇章
根据陕西省生态环境厅《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）文件要求：关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章。
一、分级

本项目国民经济行业类别属于C3061 玻璃纤维及制品制造，属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“十九、玻璃”行业－玻璃纤维企业。
根据《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》《陈仓区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》等文件要求，新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
二、适用范围

适用于平板玻璃、日用玻璃、玻璃棉和玻璃纤维、电子玻璃制造的工业企业。其中玻璃后加工、玻璃球拉丝工业企业仅制定引领性指标。

本项目属于玻璃纤维及制品制造，因此，本项目执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“表19-2  玻璃纤维企业绩效分级指标”以及关于印发《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》补充说明的通知（环办便函〔2021〕341号）相关要求。
三、玻璃纤维企业绩效分级指标A级企业绩效指标与项目相符性

（1）能源类型

A级指标：使用天然气、全电。

本项目内容：本项目使用能源为天然气、电，固化工序燃料为天然气，其余工序使用能源均为电。

（2）装备水平

A级指标：纯氧燃烧、电助熔、物流自动化、智能化集中控制系统。
本项目内容：项目固化工序天然气燃烧为纯氧燃烧。
（3）污染治理技术

A级指标：1、除尘采用静电除尘、袋式除尘、电袋复合除尘等除尘工艺；2、脱硝采用SNCR、SCR等工艺；或除尘脱硝采用陶瓷一体化处理工艺；3、脱硫采用石灰／石-石膏法、半干法/干法、双碱法（自动加药、PH连续监测装置）脱硫等工艺；4、浸润剂采用水性高分子材料；VOCs治理采用喷淋洗涤、吸附等工艺。
本项目内容：项目浸润剂采用聚乙烯醇水化纤维，属于水性高分子材料；VOCs治理采用活性炭吸附工艺。

（4）排放限值

A级指标：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、130mg/m3。

本项目内容：经计算，项目PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、130mg/m3。
（5）无组织排放

A级指标：1、物料车间采取封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸；2、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料封闭储存，采用封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车等方式输送；3、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。生产工艺产尘点（装置）采取封闭，并设置集气罩等措施。粒状、块状等物料应采用封闭储存；粒状物料采用封闭等方式输送。
本项目内容：本项目设置钢结构封闭式原料库房，项目固态原料玻璃纤维短切丝采用箱装，生产过程中采用密闭管道输送。本项目厂区道路已进行硬化处理，运营期加强清扫、洒水频次，保持清洁。
（6）监测监控水平

A级指标：主要生产设备安装DCS，重点排污企业主要排放口a安装CEMS（PM、SO2、NOx、NH3），数据接入DCS，数据保存一年以上。
本项目内容：本项目建成正常运行后，严格按照“监测监控水平”进行执行管理。对主要生产设备安装DCS，项目不属于重点排污企业。
（7）环境管理水平

A级指标：①环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告。②台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。③人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

本项目内容：本项目建成正常运行后，严格按照“环境管理水平执行要求”进行执行管理。按照要求完善环保手续；建立台账记录。项目厂区设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

（8）运输方式

A级指标：1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

本项目内容：本项目建成正常运行后，严格按照“运输方式”相关要求执行。项目物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

（9）运输监管

A级指标：参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。

本项目内容：本项目建设过程中，按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。

本项目属于玻璃纤维及制品制造，因此，本项目执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“表19-2  玻璃纤维企业绩效分级指标”以及关于印发《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施》补充说明的通知（环办便函〔2021〕341号）相关要求，项目符合性分析见下表：

表1  本项目与玻璃纤维企业绩效分级指标“A级”指标要求符合性分析一览表

	差异化指标
	“A级”指标要求
	本项目情况
	符合性
	是否需要整改

	能源类型
	使用天然气、全电
	本项目使用能源为天然气、电。
	符合
	否

	装备水平
	纯氧燃烧、电助熔、物流自动化、智能化集中控制系统
	项目固化工序天然气燃烧为纯氧燃烧。
	符合
	否

	污染治理
技术
	1、除尘采用静电除尘、袋式除尘、电袋复合除尘等除尘工艺；
2、脱硝采用SNCR、SCR等工艺；或除尘脱硝采用陶瓷一体化处理工艺
3、脱硫采用石灰／石-石膏法、半干法/干法、双碱法（自动加药、PH连续监测装置）脱硫等工艺；
4、浸润剂采用水性高分子材料；VOCs治理采用喷淋洗涤、吸附等工艺
	项目浸润剂采用聚乙烯醇水化纤维，属于水性高分子材料；VOCs治理采用活性炭吸附工艺。
	符合
	否

	排放限值
	PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、130mg/m3
	经计算，项目PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于15、50、130mg/m3。
	符合
	否

	
	备注：基准氧含量8%，氨逃逸不高于8mg/m3，一年内的稳定达标小时数占比不低于95%
	
	
	

	无组织排放
	1、物料车间采取封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸；
2、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料封闭储存，采用封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车等方式输送；
3、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施
	本项目设置钢结构封闭式原料库房，项目固态原料玻璃纤维短切丝采用箱装，生产过程中采用密闭管道输送。
	符合
	否

	
	生产工艺产尘点（装置）采取封闭，并设置集气罩等措施。粒状、块状等物料应采用封闭储存；粒状物料采用封闭等方式输送
	本项目设置钢结构封闭式原料库房，项目固态原料玻璃纤维短切丝采用箱装，生产过程中采用密闭管道输送。

本项目厂区道路已进行硬化处理，运营期加强清扫、洒水频次，保持清洁。
	符合
	否

	监测监控

水平
	主要生产设备安装DCS，重点排污企业主要排放口a安装CEMS（PM、SO2、NOx、NH3），数据接入DCS，数据保存一年以上
	本项目建成正常运行后，严格按照“监测监控水平”进行执行管理。对主要生产设备安装DCS，项目不属于重点排污企业。
	符合
	否

	环境管理水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告。
	本项目建成正常运行后，严格按照“环境管理水平执行要求”进行执行管理。按照要求完善环保手续；建立台账记录。
	符合
	否

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录
	
	符合
	

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	项目厂区设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
	符合
	否

	运输方式
	1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；

2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；

3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	本项目建成正常运行后，严格按照“运输方式”相关要求执行。项目物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	符合
	否

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。
	本项目建设过程中，按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。
	符合
	否
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