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（污染影响类）

项目名称：陕西锐衡航宇工贸有限公司钛材加工项目
建设单位（盖章）：陕西锐衡航宇工贸有限公司

编制日期：二〇二六年九月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	陕西锐衡航宇工贸有限公司钛材加工项目

	项目代码
	2608-610304-04-05-924649

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	陕西省宝鸡市陈仓区陆港大道西段17号

	地理坐标
	107°26'07.408" 34°20'56.731"

	国民经济

行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	建设项目
行业类别
	67.金属表面处理及热处理加工

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	宝鸡市高新区行政审批服务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	33
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	3800

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）》
审批机关：陕西省人民政府

	规划环境影响
评价情况
	文件名称：《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》
召集审查机关：陕西省生态环境厅
审查文件名称及文号：《关于陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》陕环环评函〔2023〕22号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	表1-1项目与规划、规划环境影响评价结论、审查意见符合性分析

类别

本项目情况
符合性
《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）》
陕西陈仓经济技术开发区，总面积为979.14 公顷，由陈仓科技工业园、周原工业园和县功工业园组成。

本项目用地为规划中的工业用地，符合规划要求

产业定位：依据陈仓经济技术开发区产业基础，统筹协调各产业间的关系，合理配置特色资源；规划按照“强龙头、补链条、聚集群”的发展思路，扎实推进先进制造业高质量发展创新示范区、宝鸡重要新材料研发与产业化基地和现代服务业发展集聚区建设。在核心区陈仓科技工业园，围绕新材料、智能装备制造两大首位产业形成“六大产业板块”的园区功能结构；在周原工业园，围绕食品及农副产品加工、纺织轻工、先进玻璃制造和新材料等四大产业，形成“四板块”的园区功能结构。在县功工业园，围绕中医药加工、装配式建筑PC 构件和新型建材等三大产业，形成“三板块”的园区功能结构。

本项目为钛材表面处理，属于新材料产业的配套服务产业，与陈仓经开区发展定位一致

《陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）》环境影响报告书》结论
本次评价禁止建设燃煤锅炉和炉窑，区内企业根据生产需要必须建设加热装置的，燃料应使用清洁能源；根据入区企业性质和污染程度，合理规划布局；优先引进污染轻、技术先进、生产规模大的项目，禁止引进对大气污染严重的项目。此外各企业还应采取相应的大气环境影响减缓措施，要求重点行业企业厂内所有散状物料储存、输送及主要生产车间应密闭或封闭。

本项目为采用电能，本项目设置封闭打磨工位（三面钢结构+一面软帘），每个工位上方和侧方设置集气罩收集废气，废气收集后通过管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放。
根据规划，在后续的开发过程中，新入驻企业将全部采用清洁能源作为燃料，从而进一步降低区域企业排污对环境空气中SO2、NO2、PM10 的影响。

本项目采用电能

规划区域声环境目标为声环境功能区达标，规划区域为1 类、2 类、3 类和4类声功能区。具体指标为：企业厂界和区域边界噪声全部达标。

本项目位于园区工业区，根据预测结果，厂界噪声满足3类标准要求

固体废物的目标为生活垃圾收运体系覆盖率、城乡生活垃圾无害化处理率100%，工业固体废物处置率100%。
本项目各类固体废物均可得到综合利用或妥善处理处置，符合要求

《关于陕西陈仓经济技术开发区总体规划（2022-2035）环境影响报告书审查意见的函》陕环环评函〔2023〕22号

（一）生态建设目标。
根据规划区周边环境状况、环境质量状况以及规划项目排污特征、影响特征，《总体规划》确定的环境保护目标为：规划区域及所影响到的环境评价区域内环境空气、地表水环境、声环境等均达到相对应的区域环境质量标准要求，中水回用率目标为30%，废水处理达标率100%，生活垃圾无害化处理率100%，一般工业固废处置率100%，危险废物无害化处理与处置率100%。
本项目生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉走用于农田堆肥，不外排，符合要求

（二）把好入区项目关口，推进产业转型升级。
落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。对不符合经开区规划定位的现有企业，不再扩大其规模，需要淘汰的下决心淘汰。推进技术研发型、创新产业发展，要鼓励和推进此类项目的技术提升改造，开展清洁生产审核，提升产业的技术水平和循环化水平。
本项目为钛材表面处理，属于新材料产业的配套服务产业，与陈仓经开区发展定位一致，符合规划中的功能定位

（三）加强空间管控，严守生态保护红线。
坚持生态“红线”即底线的思维，入园企业必须符合《中华人民共和国黄河保护法》《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》《黄河流域水资源节约集约利用实施方案》《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》等相关要求。规划实施过程中要开展水资源论证，充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定产。积极推进经开区环保基础设施建设，尽快建成周原工业园、科技园区污水管网和县功工业园污水集中处理及配套设施，在科技园区（西区）和科技园区（东区）禁止新建“两高一资”项目。严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。
本项目为本项目为钛材表面处理，不属于高污染、高耗水、高耗能项目，项目不属于重点行业，符合要求



	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发【2020】11号）、《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宝政发【2021】19号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发【2022】76号）的通知，具体三线一单分析使用《陕西省“三线一单”数据应用系统》空间冲突分析，分析成果见附件。
项目与环境管控单元对照分析图
[image: image23.png]



②项目与环境管控单元管控要求符合性分析表
表1-2项目与环境管控单元管控要求符合性分析

序号

环境管控单元

区县

市区
单元要素属性

管控要求分类

管控要求

项目情况

符合性

2
陕西

省宝

鸡市

陈仓区重

点管

控单

元9
宝鸡市
陈仓区
大气

环境

受体

敏感

重点

管控

区、水

环境

城镇

生活

污染

重点

管控

区、高

污染

燃料

禁燃

区
空间布局约束

大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。

2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。4.新建商住楼必须设置专用烟道，配套安装高效油烟净化设施。

水环境工业污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡接合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。到2025年底，基本实现城市和县城建成区内生活污水全收集。

陈仓科技工业园：1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3大气环境布局敏感重点管控区的空间布局约束”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”；4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9建设用地污染风险重点管控区的空间布局约束”；5.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”

大气环境受体敏感重点管控区：

1.本项目不属于“两高”行业项目。

2.本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；本项目不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目，符合要求。

3.本项目所处地位于陈仓科技工业园内，符合要求；

4.不涉及商住楼及油烟。

水环境工业污染重点管控区：本项目生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉走用于农田堆肥，不外排。陈仓科技工业园：严格按照宝鸡市生态环境要素进行建设并执行相关规定。

符合
污染物排放管控

大气环境受体敏感重点管控区：

5.市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。

水环境工业污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）加强城镇生活污水处理，提高对生活污水的处理能力，排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。

陈仓科技工业园：1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1 大气环境受体敏感重点管控区的污染物排放管控”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区的污染物排放管控”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区的污染物排放管控”。

大气环境受体敏感重点管控区：

经查阅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目虽不属于指南中三十九个涉气重点行业企业；

水环境工业污染重点管控区：本项目生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉走用于农田堆肥，不外排。

陈仓科技工业园：严格按照宝鸡市生态环境要素进行建设及执行相关要求。

符合
环境风险防控

陈仓科技工业园：1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.9建设用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。

陈仓科技工业园：严格按照宝鸡市生态环境要素进行建设及执行相关要求。
符合
资源开发

效率要求

生态用水补给区管控分区：1.加强生态流量日常监管，提高枯水期和关键期生态流量，探索生态流量联合监管机制，维持河道生态系统稳定。

2.水资源配置应首先考虑生态用水，保护修复水生态环境。已成工程通过水源置换、退减被挤占的河道内生态环境用水，规划工程应在保障河道生态环境用水的前提下，进行合理开发。3.在保护生态环境和水资源可持续利用的前提下，确保河道内生态用水的要求并兼顾河道内生产用水需求，合理确定河道外用水消耗量不超过河流水系的水资源可利用量。严格执行用水总量指标，在用水总量控制的前提下，逐步退还被挤占的河道内生态环境用水。4.将河湖生态流量保障目标落实纳入水资源调度方案和年度调度计划，以重要水利水电工程和水资源配置工程为重点，实施水资源统一调度，落实水利水电工程生态流量下泄措施。

土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。

高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、燃用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。2.高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。3.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。禁燃区内集中供热企业必须使用符合《商品煤质量管理暂行办法》的燃煤，发电企业必须使用符合商品煤质量发电煤粉锅炉用煤（GB/T7562-2018）标准的燃煤，不得擅自改用其它类型的高污染燃料，高效除尘、脱硫、脱硝设施必须正常稳定运行，确保大气污染物达标排放。禁止生产、销售和使用高污染燃料。禁止露天烧烤，禁止焦（木）炭烧烤，禁止焚烧垃圾（树叶、杂草）、沥青、油毡、橡胶、皮革等可产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

陈仓科技工业园：1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.10 生态用水补给区管控分区的资源利用效率要求”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区的资源利用效率要求”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.13 高污染燃料禁燃区的资源利用效率要求”。

本项目生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉走用于农田堆肥，不外排；固废回收利用，严格执行规划要求；项目位于陈仓科技工业园内，属于建设用地。生产使用电能，不涉及高污染燃料的使用；
符合
③本项目与宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性的说明

本项目所处环境管控单元为陕西省宝鸡市陈仓区重点管控单元9，环境管控单元类型为重点管控单元，不涉及优先保护单元和一般管控单元。本项目不属于“两高”行业项目；不属于城市建成区搬迁改造或关闭退出重污染企业；本项目运营期无生产废水，本项目生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉走用于农田堆肥，不外排；本项目能源为电能，不涉及高污染燃料。综上，本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。

2、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性分析
表1-2生态环境保护法律法规政策规划符合性分析一览表
名目

内容

项目情况

分析

宝鸡市大气污染防治条例
向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求；②钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

本项目打磨工艺设置封闭打磨工位（三面钢结构+一面软帘），每个工位上方和侧方设置集气罩收集废气，废气收集后通过管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放

符合
环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034—2013）

风机和空调机组与风管的隔振连接，宜采用防火帆布接头或弹性橡胶软管；并采用弹性支架进行隔振安装

本项目风机采用低噪声设备，风机房隔声，风机和管道连接采用橡胶软管连接。风机采用弹性支架进行隔振安装

符合

陕西省“十四五”生态环境保护规划

强化协同控制，改善汾渭平原大气环境，坚持源头防治，综合施策，稳步推进大气污染物防治攻坚行动

本项目打磨工艺设置封闭打磨工位（三面钢结构+一面软帘），每个工位上方和侧方设置集气罩收集废气，废气收集后通过管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放
符合

宝鸡市“十四五”生态环境保护规划

持续改善空气环境质量，坚持源头控制、综合施策，强化大气污染物总量控制与空气质量改善的衔接

本项目打磨工艺设置封闭打磨工位（三面钢结构+一面软帘），每个工位上方和侧方设置集气罩收集废气，废气收集后通过管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放
符合

《陕西省噪声污染防治行动计划（2023—2025年）》
落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。
本项目噪声设备采取基础减振、厂房隔声等措施，运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
符合

加强夜间施工噪声管控。严格夜间施工噪声管控，完善夜间施工证明申报、审核、时限及施工管理要求，并依法进行公示公告。鼓励各市探索实施重点项目昼间通行保障措施，减少夜间施工扰民。开展夜间施工噪声专项执法整治，建立施工噪声投诉、违法处罚情况日常考核制度和定期通报制度，实施信用扣分。
本项目施工期仅涉及设备的安装，夜间不施工。

符合

《高新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》

严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，本项目符合国家产业政策，并在宝鸡市高新区行政审批服务局备案。本项目不属于“两高”项目。本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控要求。
符合

市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。

依据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目不属于涉气重点行业。

符合

《宝鸡市环境空气质量限期达标规划（2023—2030年）》
1.科学规划产业布局。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确各县（区）资源能源集约利用、单位GDP污染物排放、单位GDP建设用地使用面积等指标要求，严格控制高耗能、高污染项目建设，推动地区产业高质量发展。严把重大建设项目环境影响评价、节能评估准入关口，严格执行主要污染物总量等量或倍量削减要求，以总量定项目和产能，从源头预防大气环境污染。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，本项目符合国家产业政策，并在宝鸡市陈仓区行政审批服务局备案。本项目符合宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。本项目不属于“两高”项目。

符合

2.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。

本项目行业类别为金属表面处理，不属于“两高”项目；本项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中规定的涉气重点行业。

符合

3、选址可行性
本项目位于陕西省宝鸡市陈仓区陆港大道西段17号，项目用地为工业用地。

项目评价范围内不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区，本项目打磨工艺设置封闭打磨工位（三面钢结构+一面软帘），每个工位上方和侧方设置集气罩收集废气，废气收集后通过管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放；本项目无生产废水产生，生活污水经厂区公共化粪池处理后由罐车拉走用于农田堆肥。根据噪声预测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）对应的3类区标准限值要求，项目北侧五一村声环境满足2类区标准要求，所以说项目选址可行。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	本项目占地3800m2，主要设置租赁生产车间一套及相关配套设施，年加工钛材4000t。根据《国民经济行业分类解释》，金属表面处理及热处理加工指对外来的金属物件表面进行的电镀、镀层、抛光、喷涂、着色等专业性作业加工，包含淬火、磨光、去毛刺、研磨、焊接。磨光属于金属表面处理及热处理加工，磨光是借助粘有磨料的特制磨光轮（或带）的旋转，去掉零件表面的毛刺、锈蚀、划痕、焊瘤、焊缝、砂眼、氧化皮等各缺陷，与本项目打磨工艺原理一致。

1、工程内容一览表
表2-1工程内容一览表
序号

项目组成

建设规模

备注
1

主体

工程

生产车间
单层钢结构（长65m,宽58m，高13m），车间内主要设置打磨工位3组，每组十个打磨工位，主要功能为钛材的打磨

租赁已建成车间，新建打磨工位
2

辅助

工程

办公楼
位于生产车间内西侧，建筑面积30m2
租赁已建成
3

储运工程

原料和成品区
位于生产车间内西北侧，主要用于原料和成品的存放，占地面积为200m2
租赁已建成

材料库

厂区内西侧，主要用于存放维修工具和砂轮，占地面积为30m2
租赁已建成

4

公用

工程

给排水

供水：由市政供水管网
排水：生活污水经厂区公共化粪池处排入市政污水管网
依托厂区现有

供电

由市政电网接入
依托厂区现有
采暖与制冷
办公采用分体空调采暖制冷
/
5

环保工程

废水

生活污水进入厂区公共化粪池处理后由罐车拉走用于农田堆肥
依托厂区现有
废气

本项目打磨工艺设置封闭打磨工位（三面钢结构+一面软帘），每个工位上方和侧方设置集气罩收集废气，废气收集后通过管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放
新建

噪声
采用低噪声设备，风机房隔声，风机和管道连接采用软连接。风机基础配备减振

新建

固废

设置一般固废暂存间一座10m2，位于厂区西侧，设置生活垃圾桶一个

新建

2、产品及产能一览表
表2-2产品及产能一览表
序号
产品
型号
产能(t/a)

1

钛方加工件

宽高150mm-300mm，长0.5m~2m
2000
2

钛锻件加工件

宽高1m，长2.5m
2000

3

合计

/

4000

3、生产设施一览表
表2-3生产设施及参数一览表
序号
生产单元
生产工艺
生产设施
设施参数
数量
1

生产车间
打磨
封闭打磨工位

每个长4.2m,宽3.5m，高3m
30个（分三组，每组10个）

2

悬挂式打磨机
50m/h

30台

3

装卸及上下料

行车
5t/10t

2台
4

废气处理

袋式除尘器

处理能力80000m3/h
1台
5

风机

1台
6

固废暂存

一般固废暂存间
贮存面积10m2
1间
注：设施参数按照《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020）填写。

4、原辅材料及燃料一览表
表2-4原辅材料及燃料一览表
序号
工艺
材料名称
单位
年耗量
最大存储量
存储方式
来源
备注
1

生产
钛方

t/a

2020.085

15
库房存储
外来件
代加工
/

2

钛锻件

t/a

2020.085
15
库房存储
3
砂轮
t/a

20

（4000片）
2
盒装材料库存储
外购
/
4
电
万度/a

4
/

/

市政电网
/

5
水
m3/a

284

/

/

市政供水管网
/

①与污染物排放有关的原辅材料及燃料成分及含量分析：
钛棒、钛方：项目产品主要为钛电极生产企业供货，钛电极材料为纯钛制品，本项目加工的外来件为TA0、TA1、TA2、TA3工业纯钛材料，根据《钛及钛合金牌号和化学成分》（GB∕T3620.1-2016），本项目钛板、钛棒、钛方成分见表2-5。
表2-5本项目纯钛方棒、纯钛棒成分一览表

序号
牌号

主要成分%
杂质，不大于%
Ti
Fe
C

N

H

O

其他微量元素

1

TA0

余量

0.15

0.10

0.03

0.015

0.15

0.4
2
TA0

余量
0.25

0.10

0.03

0.015

0.20

0.4
3
TA1

余量
0.30

0.10

0.05

0.015

0.25

0.4
4
TA2
余量
0.40

0.10

0.05

0.015

0.30

0.4
项目打磨工艺砂轮采用陶瓷砂轮，陶瓷砂轮主要成分为碳化硅和陶瓷，陶瓷作为砂轮粘结剂，碳化硅为打磨材料。
②元素平衡分析
本项目废气中主要污染物以颗粒物为表征，钛等成分不是特征因子，所以不涉及元素平衡分析。
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图2-2物料平衡图(单位:t/a)

5、水平衡分析
项目用排水环节：
①人员办公
项目人员办公用水量根据《行业用水定额》(陕西省地方标准DB61/T943—2020)计算，用水人数为35人，年用水量为284m3，排水量为227m3，生活污水经化粪池处理后进入市政管网。
表2-6水平衡分析一览表

用水项目

用水定额

规模

日用水量(m3/d)

年用水日d

年用水量(m3/a)
废水产生系数
日废水产生量(m3/d)
年废水产生量(m3/a)
人员办公用水
27L/(人•次)

10人

0.95
300
284

0.8
0.76

227

注：用水量根据《行业用水定额》(陕西省地方标准DB61/T943—2020)。
本项目不涉及工业用水，不进行水平衡分析。

6、劳动定员及工作制度
项目劳动定员35人，工作制度为一班制，一班8小时（夜间不生产），全年工作300d。

7、厂区平面布置
车间南侧设置出入口，车间内西侧设置办公楼、材料库、一般固废暂存间、原料和成品区，车间内东侧设置生产区。



	工艺流程和产排污环节
	1、主要工艺流程及产排污环节图
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图2-3项目工艺流程及产排污环节图
2、主要工艺流程及产排污环节简述
①卸货及上件
外来钛锻件、钛方（以下简称工件）采用车辆运输至场内，通过行车卸货至原料区，生产时工件通过行车运输至打磨工位，此过程行车运行时会产生噪声。
②打磨、修磨
工件进入打磨工作台后，采用悬挂式打磨机对工件进行打磨，主要是通过砂轮去除工件表面氧化皮、毛刺、裂纹等缺陷，并提高工件表面平整度，此过程会产生设备噪声，打磨废气，打磨灰、废砂轮。
③卸件及暂存外运
工件打磨完成后，通过行车从打磨工作台运输至库房暂存外运，此过程行车运行时会产生噪声。
④设备维护
项目设备打磨机使用过程中若轴承损坏，直接重新购置，不在场内更换轴承，无废机油产生。
⑤员工办公
项目员工办公过程中会产生生活污水和生活垃圾。

⑥环保工程
项目打磨废气采用布袋除尘器处理，处理过程中会产生设备噪声、收尘灰。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁闲置车间，根据现场勘察，该闲置厂区内无遗留环保问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
①常规污染物
常规污染物引用陕西省生态环境厅办公室2026年发布的《2025年1月-12月全省环境空气质量状况》空气质量状况统计表中陈仓区环境空气质量数据。常规污染物质量数据见表3-1。

表3-1  项目区域常规污染物监测结果表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均浓度

61

60

101

不达标

PM2.5
年平均浓度

35.2

30

117.3

不达标

SO2
年平均浓度

17

60

28.3

达标

NO2
年平均浓度

27

40

67.5

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1000

4000

25

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

148

160

92.5

达标

由上表可知，项目所在区域环境空气中SO2浓度年均值、NO2浓度年均值、一氧化碳第95百分位、臭氧8小时第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095—2026)中过渡阶段二级标准；PM10浓度年均值、PM2.5浓度年均值不满足《环境空气质量标准》(GB3095—2026)中过渡阶段二级标准，因此项目所在评价区域为不达标区。
②特征污染物
本项目特征污染物TSP监测数据引用《浙江豪情汽车制造有限公司宝鸡分公司新增年产15万台套车身及喷涂小件项目环境影响评价监测》TSP的监测数据，监测时间为2025年6月21日—2025年6月30，监测点位为浙江豪情汽车制造有限公司厂址处（位于本项目南侧），距离本项目1.5km，为项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，符合要求。监测结果见表3-2。
表3-2特征污染物监测结果一览表
监测点位

监测因子

平均时间

评价标准/（μg/m3）

监测浓度范围/（μg/m3）

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

浙江豪情汽车制造有限公司厂址处

TSP

24小时平均

300

71~87

29

/

达标

从监测统计结果可以看出，评价区TSP24小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过度阶段二级标准要求。

2、声环境
本次声环境质量现状监测委托陕西明铖检测技术有限公司，监测时间为2026年9月4日，监测点位为项目北侧五一村。监测结果见表3-3。

表3-3                       噪声现状监测结果统计             单位：dB(A)
序号

监测点位

监测时间

监测结果Leq
标准值

达标与否

备注

1

五一村
昼 间

51

60

达标

/

表3-3监测结果表明，五一村噪声监测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求，说明拟建项目区域噪声环境质量良好。
3、地表水环境
生活污水进入厂区公共化粪池处理后由罐车拉走用于农田堆肥，不外排。
4、地下水环境
本项目不存在地下水环境污染途径，不对地下水进行监测。
5、土壤环境
本项目大气沉降污染源为打磨废气颗粒物，根据项目所用钛材原料成分主要为钛、铁、C、H、O，不属于土壤污染风险管控因子，所以本项目大气沉降不存在污染因子，所以不存在土壤污染途径，不对土壤进行监测。

	环境

保护

目标
	表3-4环境保护目标
类别
保护目标名称

方位
距离m
大气环境

五一村
北

19
太公庙村
东北

270

声环境

五一村

北

19

项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，500m范围内不存在地下水集中式饮用水源等保护目标，用地范围内不存在生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
表3-5大气污染物排放标准
污染源
执行标准

标准级别
项目
标准值
类别
限值
打磨工艺废气
《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)

二级
颗粒物
最高允许排放浓度
120mg/m3

15m排气筒排放速率
1.75kg/h（严格50%）

无组织
颗粒物
厂界监测浓度限值
1.0mg/m3

注:项目排气筒高度为15m，低于周围车间高度2m，未高出5m以上，所以排放速率严格50%。

2、废水
项目生活污水经厂区公共化粪池处理用由罐车拉走用于农田堆肥，不外排。

3、噪声
根据《宝鸡市声环境功能区调整划分方案》和《关于宝鸡市声环境功能区划分情况评估报告的解释说明》，本项目位于陈仓科技工业园3类区。
表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准值
声环境功能
单位
噪声限值
昼间
夜间
3类
等效A声级
65
55
4、固体废物
表3-8固体废物控制标准
污染源
控制标准

一般固废

《中华人民共和国生态环境法典》相关规定



	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	表4-1施工期环境保护措施
类别
保护措施

废气

项目为租赁厂房，施工期主要为钢结构打磨房的建设及设备安装，不涉及土方施工，安装过程中需要进行少量焊接和切割作业，评价要求施工材料焊接和切割在车间内进行，不得露天焊接和切割。

废水

施工安装人员生活污水经厂区内化粪池处理后由排入市政污水管网

噪声

项目施工噪声主要为设备安装噪声及施工材料切割噪声，评价要求项目材料切割在车间内进行，合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，夜间禁止施工。

固废

施工材料切割废料及废包装外售综合利用，施工人员生活垃圾委托环卫部门清运。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
①、污染物产生情况
表4-2污染物产生情况一览表
产污环节
污染物种类
污染物产生量
t/a

污染物产生浓度mg/m3
产生速率
kg/h
打磨
颗粒物
8.85
46
3.69
打磨工艺废物污染物产生情况核算依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》给出的系数，详见表4-3。
表4-3机械行业系数手册产污系数一览表
核算环节
原料名称
工艺名称
污染物指标
单位
产物系数
预处理
铁材
打磨
工业废气量
立方米/吨-原料
8500

颗粒物

千克/吨-原料

2.19

本项目钛棒、钛方总计需要打磨量为4041.17t/a，除尘风机风量根据项目袋式除尘器设计方案中的风机有效风量80000m3/h为依据，颗粒物产生速率为3.69kg/h，产生浓度为46mg/m3，打磨工艺年运行2400小时，则颗粒物产生量为8.85t/a。

②、治理设施情况
表4-4污染物治理设施情况一览表
产污环节
污染物种类
治理设施

处理能力
m3/h
收集效率
%

治理工艺去除率%

是否为可行技术

打磨
颗粒物
本项目设置封闭打磨工位（三面钢结构+一面软帘），每个工位上方和侧方设置集气罩收集废气，废气收集后通过管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放
80000

90
99

是
表4-5废气治理措施可行性分析一览表

产物环节

废气治理措施

处理效率及来源

可行措施

可行措施来源

是否为可行技术

打磨
本项目设置封闭打磨工位（三面钢结构+一面软帘），每个工位上方和侧方设置集气罩收集废气，废气收集后通过管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放
《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ2020-2012)吹吸罩收集效率：90%
除尘效率：99%

湿法除尘、袋式除尘
《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020）
是
本项目打磨工艺废气采用袋式除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T 1356—2020）要求，打磨工艺可行技术为袋式除尘，所以本项目袋式除尘器为可行技术。

③、污染物排放情况与达标分析
表4-6污染物排放情况一览表
排污环节
污染物种类
排放形式

污染物排放量t/a
污染物排放浓度mg/m3
排放速率
kg/h
打磨
颗粒物
有组织

0.08
0.5
0.04
无组织

0.885 
/
0.37
排放标准

《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）二级标准

120
1.75

项目打磨工艺废气治理措施收集效率为90%，则剩余10%为无组织排放，袋式除尘器去除率为99%，则打磨工艺颗粒物无组织排放量为0.885t/a，排放速率为0.37kg/h。有组织排放量为0.08t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为0.5mg/m3，满足《大气污染物排放标准》（GB 16297—1996）二级标准要求。
④、排放口基本情况
表4-7排放口基本情况一览表
编号
名称
类型

地理坐标
高度
m

排气筒内径m

温度
℃

经度

纬度

DA001

打磨工艺废气排放口
一般排放口

107°26'08.1713" 

34°20'55.9022"

15
1.4

20
⑤、监测要求
表4-8监测要求一览表
监测点位
监测因子
监测频次

打磨废气排放口
颗粒物
每年一次
厂址上风向1个
厂址下风向3个

颗粒物

每年一次

注：根据《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T 1356—2020）中打磨工艺监测要求。
⑥、非正常排放情况分析
表4-9非正常排放情况分析一览表
非正常工况
频次
颗粒物排放浓度mg/m3
持续时间
min
排放量
t

措施

打磨废气袋式除尘器破损，处理效率为0
每年一次
46

30
0.0018

加强废气处理设施的运营维护，定期检查，当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。

⑦、废气排放的环境影响分析
本项目打磨工艺设置封闭打磨间，工位上方和侧方设置集气罩收集废气，收集后通过管道进入袋式除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB 16297—1996）二级标准要求，颗粒物排放强度小，影响可接受。
2、废水
①、污染物产生情况
表4-10污染物产生情况一览表
产污环节
类别

污染物种类
污染物产生量
t/a

污染物产生浓度mg/L
员工办公

生活污水

水量

227
/

pH值
/

6~9无量纲

COD
0.068
300

BOD5
0.032
141

SS
0.068
300

氨氮
0.006
27.3

总氮
0.008
37.1

总磷
0.0006
2.86

生活污水中污染物产生情况核算依据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》，详见表4-13。
表4-11生活源产排污核算方法和系数手册产污系数一览表
地区分类
指标名称

产生系数
mg/L
三区

pH值
6~9无量纲

COD
300

BOD5
141

SS
300

氨氮
27.3

总氮
37.1

总磷
2.86

②、治理设施情况
表4-12污染物治理设施情况一览表
产污环节
污染物种类
治理措施

处理能力

治理效率

是否为
可行技术

员工办公
生活污水
厂区公共化粪池
容积50m3
COD15%
是
BOD528%
SS50%
化粪池属于《排污许可证申请与核发技术规范通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T 1356—2020）中生活污水处理可行技术。项目厂区公共化粪池容积为50m3，目前仅使用10m3，余量为40m3,本项目生活污水产生量为0.76m3/d，可暂存本项目生活污水52天，所以说依托可行。
③、污染物排放情况与达标分析
项目生活污水经厂区公共化粪池处理后由吸粪车拉走用于农田堆肥，不外排。

3、噪声
表4-13噪声源产生及排放情况一览表
噪声源

数量
台

产生强度
声压级dB（A）
降噪措施

排放强度
声压级dB（A）
持续时间
h/d
悬挂式打磨机
30

80

采用低噪声设备，车间隔声

65
8（连续）

风机

1

80

采用低噪声设备，风机房隔声，风机和管道连接采用软连接。风机基础配备减振
65
8（连续）

注：参考《环境保护使用数据手册》中产生设备噪声统计表，查阅源强核算指南和相关产品说明，确定项目噪声源强、污染防治措施和降噪效果。噪声源位置见下表：
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SREEH |PULTC w1 |RURE AIER (RS
BiEE 20,29,0 500 90,86 dB(A)
SisliTE 25,29,0 500 90.86 dB(A)
BHzHTE 29,29,0 500 90.86 dB(A)
BHzHTE 33,29,0 500 90.86 dB(A)
BiEsTE 37,29,0 500 90.86 dB(A)
SisliTE 42,29,0 500 90.86 dB(A)
BHzHTE 46,29,0 500 90.86 dB(A)
BHzUHTE 50,29,0 500 90.86 dB(A)
BHATE 54, 500 90.86 dB(A)
SisliTE 5 500 90.86 dB(A)
BHzHTE 21, 500 90.86 dB(A)
BHzHTE 25,25,0 500 90.86 dB(A)
BHATE 29,25,0 500 90.86 dB(A)
SisliTE 33,25,0 500 90.86 dB(A)
BHzHTE 37,25,0 500 90.86 dB(A)
BHzHTE 42,25,0 500 90.86 dB(A)
BiEsiTE 46,25,0 500 90.86 dB(A)
SisliTE 50,25,0 500 90.86 dB(A)
BHHTE 54,25,0 500 90.86 dB(A)
BHzHTE 58, 25,0 500 90.86 dB(A)
BiTE 20,2,0 500 90.86 dB(A)
BisliTE 24,2,0 500 90.86 dB(A)
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BiUTE 37,2,0 500 90.86 dB(A)
BisliTR 41,2,0 500 90.86 dB(A)
BHHTE 46,2,0 500 90.86 dB(A)
BHzHTE 50,2,0 500 90.86 dB(A)
BT 54,2,0 500 90.86 dB(A)
BisliTR 58,2,0 500 90.86 dB(A)
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②、厂界达标情况
按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的模式进行达标计算，计算结果如下。
A、室外点源采用的衰减公式为：
[image: image1.png]



式中：LA（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）；
r——预测点距离噪声源的距离，m；
r0——参考位置距噪声源的距离，m。
B、计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级：
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式中：
[image: image6.wmf]Q

—指向性因子；
LW—室内声源声功率级，dB；

[image: image7.wmf]R

—房间常数；

[image: image8.wmf]1

r

—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
C、计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级：
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式中：LDA001(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB；
LDA001j(T)—室内j声源声压级，dB；
N—室内声源总数。
D、计算靠近室外维护结构处的声压级：
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式中：LDA002i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB；
TL—围护结构的隔声量，dB；
E、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级：
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F、按室外声源预测方法计算预测点处的声压级:
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G、如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。
H、总声压级

[image: image13.wmf],

,

0.1

0.1

,,

11

1

()10lg()[1010]

inj

outi

MN

L

L

outiinj

ij

LeqTtt

T

==

=+

åå


式中:T为计算等效声级的时间；
M为室外声源个数；N为室内声源个数；

[image: image14.wmf],
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为T时间内第i个室外声源的工作时间；

[image: image15.wmf],
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为T时间内第j个室内声源的工作时间。
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和
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t

均按T时间内实际工作时间计算。

采用噪声预测软件计算的结果如下图：
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表4-14厂界噪声昼间预测结果（预测值最大值处）
厂界

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

昼间噪声贡献值[dB（A）]

53

59

52

53

标准限值（昼间）

65

65
65
65

排放达标分析（3类）

达标

达标

达标

达标

表4-15                     敏感目标处声预测结果

项目

五一村
昼间噪声贡献值[dB（A）]

50.85

昼间噪声背景值[dB（A）]

51

昼间噪声预测值[dB（A）]

53.94

环境质量达标分析（2类）

昼60

由计算结果可知本项目建成运行后（夜间不生产）厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）对应的3类区标准限值要求。对敏感目标处噪声预测值满足《声环境质量标准》2类区标准，可见，本项目噪声可达标排放，环境影响可接受。

③、监测要求
表4-16监测要求一览表
监测点位
监测频次

厂界
每季度一次
注：根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）监测要求。

4、固体废物
①、固体废物产生情况
表4-17固体废物产生情况
产生环节
名称
属性
编码
主要有毒有害物质名称

物理形状

环境危险特性

年度产生量

核算方法

打磨
打磨灰（砂轮灰、氧化皮混合物、含扒皮工艺氧化皮）
一般工业固体废物

/

/

固态

/

47.32t/a

砂轮灰为16t（砂轮的五分之四），氧化皮占原料的0.8%（企业提供经验系数）

除尘

除尘灰

一般工业固体废物

/
/

固态

/

7.88t/a

根据袋式除尘器除尘效率计算

打磨
废砂轮

一般工业固体废物
/

/

固态

/

4t/a
经验系数，砂轮的五分之一

员工办公
生活垃圾
生活垃圾
/

/

固态

/

5.2t/a
0.5kg/人·天

注：产污染系数来自排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》固体废物产污染系数。
②、固体废物处理处置情况
表4-18固体废物处理处置情况
名称
贮存方式
利用处置方式和去向

利用或处置量

打磨灰
袋装存储于一般固废暂存处

外售钛粉生产企业综合利用
48t/a

除尘灰

袋装存储于一般固废暂存处

外售钛粉生产企业综合利用

7.88t/a

废砂轮
袋装存储于一般固废暂存处
外售砂轮企业综合利用
4t/a

生活垃圾
暂存于生活垃圾桶
由环卫部门清运至生活垃圾填埋场卫生填埋

5.2t/a

③、环境管理要求
本项目设置一般固废暂存间一座10m2，位于厂区西侧，主要存放打磨灰、除尘灰、废砂轮，一般固废暂存间应满足以下要求
A.贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，按照《环境保护图形标志（GB15562-1995）》要求设置标志。
B.根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。所以本项目一般固废暂存间应满足放渗漏、防雨淋、防扬尘措施要求。

5、地下水
本项目不存在地下水污染途径和污染物。
6、土壤
①土壤污染源及污染物类型
本项目土壤大气沉降污染源为打磨废气颗粒物，根据项目所用钛材原料成分主要为钛、铁、C、H、O，不属于土壤污染风险管控因子，所以本项目大气沉降不存在污染因子。
②土壤污染途径
项目打磨废气中无土壤风险管控因子，不涉及土壤污染。

7、生态
本项目为租赁厂房，不涉及生态环境保护目标。

8、环境风险
本项目不涉及环境风险物质。但项目运行过程中会产生颗粒物，主要成分为钛，钛颗粒物为易爆物品，所以环评要求按照《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ 2020-2012)要求设计袋式除尘器，易燃易爆的含尘气体应采用防爆除尘器。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001打磨工艺有组织废气
	颗粒物
	本项目设置封闭打磨工位（三面钢结构+一面软帘），每个工位上方和侧方设置集气罩收集废气，废气收集后通过管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m排气筒排放
	《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）二级标准限值

	
	打磨工艺无组织废气
	颗粒物
	封闭打磨间
	《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	DW001生活污水
	pH值、COD、BOD5、SS、
	厂区公共化粪池
	由罐车拉走用于农田堆肥，不外排

	
	
	氨氮、总磷、总氮
	
	

	声环境
	悬挂式打磨机
	等效连续A声级
	采用低噪声设备、车间隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求

	
	风机
	等效连续A声级
	采用低噪声设备，风机房隔声，风机和管道连接采用软连接。风机基础配备减振
	

	电磁辐射
	无

	固体废物
	1、设置一般固废暂存间一座10m2，主要用于存放打磨灰、除尘灰、废砂轮，暂存后外售综合利用；
2、设置生活垃圾桶一个，交由环卫部门清运

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	1、按照《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ2020-2012)要求设计袋式除尘器，易燃易爆的含尘气体应采用防爆除尘器。
2、加强工作人员安全教育。

	其他环境
管理要求
	1、打磨粉尘集气罩上方设置风阀进行分区控制，停止运行的工作台应关闭风阀；按照《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ2020-2012)要求设计袋式除尘器，易燃易爆的含尘气体应采用防爆除尘器。

2、排污口规范管理原则

a、排污口的设置必须合理，废气排放口高度不得低于15m，按照环监[96]470号文件要求，进行规范化管理；

b、根据工程特点，将排放列入总量控制指标的污染物的排污口作为管理的重点；

c、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

d、废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2 ,并设有1.1m高的护栏和不低于10cm 的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m,,采样孔距平台面约为1.2～1.3m。样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。
f、固废堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

3、污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》的规定，设置环境保护图形标志牌；
要求
图形标志设置部位
废气排放口
噪声源
一般固废堆场
图形符号
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背景颜色
正方形采用绿色，三角形采用黄色
图形颜色
正方形采用白色，三角形采用黑色
4、建设单位应按照环保部门要求及时办理排污许可。
5、根据《企业事业单位环境信息公开办法》（中华人民共和国环境保护部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度。
6、单位结合自身实际情况，制定重污染天气应急预案。



六、结论
	项目采用的污染防治措施有效可行，废气、废水、噪声达标排放，固体废物处置合理，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行，所以项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	+废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.97t/a
	0
	0.97t/a
	+0.97t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总磷
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物
	打磨灰
	0
	0
	0
	47.32t/a
	0
	47.32t/a
	+47.32t/a

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	7.88t/a
	0
	7.88t/a
	+7.88t/a

	
	废砂轮
	0
	0
	0
	4t/a
	0
	4t/a
	+4t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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